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Раздел 1 
 Паспорт фонда оценочных средств по  дисциплине  
«Конструкция и эксплуатационные свойства транспортных и транспортно-технологических машин, и оборудования»
1. Основные сведения о дисциплине (таб. раздела 4.1 Рабочей программы) – Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы (216 академических часа).

	Вид работы
	 Трудоемкость,

академических часов

	
	3 семестр
	4 семестр
	всего

	Общая трудоёмкость
	72
	144
	216

	Контактная работа:
	34,25
	53
	87,25

	Лекции (Л)
	18
	18
	36

	Практические занятия (ПЗ)
	16
	16
	32

	Лабораторные работы (ЛР)
	
	16
	16

	Консультации
	
	1
	1

	Индивидуальная работа и инновационные формы учебных занятий
	
	1,5
	1,5

	Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
	0,25
	0,5
	0,75

	Самостоятельная работа:
	37,75
	91
	128,75

	 - выполнение курсового проекта (КП);
	-
	18
	18

	 - написание реферата (Р);
	2
	2
	4

	 - самостоятельное изучение разделов (перечислить);
	11,75
	18
	29,75

	 - самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий;
	10
	13


	23

	 - подготовка к лабораторным занятиям;
	-
	18
	18

	 - подготовка к практическим занятиям;
	10
	18
	28

	 - подготовка к рубежному контролю и т.п.)
	4
	4
	8

	Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет)
	зачет
	экзамен, КП
	


2 Требования к результатам обучения по дисциплине (таб. раздела 3 Рабочей программы), формы их контроля и виды оценочных средств

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
	Формируемые компетенции
	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
	Типы контроля



	ОПК-3 готовность применять систему фундаментальных знаний для идентификации, формулирования и решения технических и технологических проблем при эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, и оборудования
	Знать:  

- основы математических, естественнонаучных и инженерных наук;
- конструкцию систем, агрегатов и механизмов автомобилей;
- принцип действия систем, агрегатов и механизмов автомобилей; 
- эксплуатационные свойства автомобилей;
- методы оценки показателей эксплуатационных свойств автомобилей;
- способы улучшения эксплуатационных свойств автомобилей.
	1.Тестирование по материалам разделов курса лекций на практических занятиях.

2. Тестирование по материалам комплекса разделов при проведении рубежного контроля

3. Устное индивидуальное собеседование – опрос и т.д. 



	
	Уметь:

- формулировать технические и технологические решения в области

организации и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем;
- определять показатели эксплуатационных свойств автомобилей; 

- организовать испытания автомобилей и оценивать их ре​зультаты.

	1. Выполнение домашних заданий по расчёту эксплуатационных свойств автомобилей.
2. Выполнение и защита курсового проекта по расчёту тягово – скоростных свойств и топливной экономичности автомобиля с разработкой схемы расположения точек смазки и подшипников.

	
	Владеть:

- навыками расчёта показателей эксплуатационных свойств автомобилей;
- приёмами и средствами экспериментальной оценки параметров и характеристик эксплуатационных свойств автомобилей.
	1. Письменные контрольные работы на решение типовых задач.

2. Устное индивидуальное собеседование – опрос. 

	ПК-20 способность к выполнению в составе коллектива исполнителей лабораторных, стендовых, полигонных, приёма-сдаточных и иных видов испытаний систем, и средств, находящихся в эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, и оборудования
	Знать:

- классификацию и систему обозначения подвижного состава транс-

портных средств их диагностические и конструктивные параметры;

-транспортные и транспортно-технологические машины отрасли как объекты труда для технических служб эксплуатационных предприятий;

- специфику конструкций систем, агрегатов и механизмов автомобилей, связь с показателями эксплуатационных свойств и их влияние на качество эксплуатации подвижного состава и проведения с ним работ по техническому обслуживанию и ремонту.
	1.Тестирование по материалам разделов курса лекций на практических занятиях.

2. Тестирование по материалам комплекса разделов при проведении рубежного контроля

3. Устное индивидуальное собеседование – опрос и т.д. 



	
	Уметь:

- использовать эксплуатационные возможности подвижного состава в эффективной организации и управлении качеством эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, и оборудования

- использовать знания конструкции транспортных и транспортно-технологических машин в определении (оценке) их технического состояния при проведении процессов по обеспечению 
их работоспособного состояния.
	1. Выполнение домашних заданий по расчёту эксплуатационных свойств автомобилей.

2. Выполнение и защита курсового проекта по расчёту тягово – скоростных свойств и топливной экономичности автомобиля с разработкой схемы расположения точек смазки и подшипников.

	
	Владеть:

- приёмами и навыками использования возможностей конструкции и эксплуатационных свойств транспортных и транспортно-технологических машин в деятельности по организации управления качеством их эксплуатации и выполнения процессов обслуживания, и ремонта.
	1. Письменные контрольные работы на решение типовых задач.

2. Устное индивидуальное собеседование – опрос.


Приложение А
Соответствие разделов (тем) дисциплины и контрольно-измерительных 
материалов и их количества
	№ п/п
	Контролируемые разделы (темы) учебной дисциплины (модуля)

	Контрольно-измерительные материалы, 
количество заданий или вариантов

	1 
	
	Тестовые задания
	Типовые задачи/задания

/вопросы
	РГР (РГЗ)
	Творческие работы

	3/1
	Общие сведения, классификация, индексация и общее устройство автомобилей
	18
	-
	-
	-

	3/2
	Двигатель
	34
	5
	-
	-

	3/3 и

3/4
	Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы
	25
	7
	-
	-

	3/5
	Система смазки, система охлаждения
	24
	8
	-
	-

	3/6
	Система питания
	51
	9
	-
	-

	3/7
	Электрооборудование
	20
	5
	-
	-

	3/8
	Трансмиссия автомобилей
	     32
	29
	-
	-

	3/9 и

3/10
	Несущая система, подвеска, колёса, кузов, кабина, рама, тягово-сцепное устройство автомобилей
	65
	17
	-
	-

	3/11
	Рулевое управление
	28
	5
	-
	-

	3/12
	Тормозные системы
	24
	6
	-
	-

	
	Итого за семестр
	321
	91
	-
	-

	4/1 и
4/2
	Эксплуатационные свойства, условия эксплуатации и процесс движения автомобиля 
	57
	44
	
	

	4/3 и 4/5
	Тягово-скоростные и тормозные свойства автомобиля
	44
	84
	
	

	4/4
	Топливная экономичность
	18
	41
	
	

	4/6,
4/7 и
4/8
	Управляемость, маневренность и поворачиваемость автомобиля
	29
	33
	
	

	4/9
	Проходимость
	20
	12
	
	


	4/10
	Плавность хода автомобиля
	19
	6
	
	

	4/11
	Устойчивость 
	37
	41
	
	

	4/12
	Безопасность, надёжность и экологичность автомобиля
	24
	-
	
	

	
	Итого за семестр
	248
	
	
	

	
	Итого за курс
	480
	
	
	


                                                                                                              Приложение А1
Оценочные средства
Тестовые задания по разделам (3 семестр «Конструкция автомобиля»):
Раздел №1 Общие сведения, классификация, индексация и устройство автомобилей


1. По какому признаку пассажирские автомобили подразделяются на легковые и автобусы:

1. По мощности двигателя.
2. По вместимости.
3. По габаритным размерам.
4. По полной массе.



2. Какой показатель положен в основу классификации легковых автомобилей:


1. Габаритные размеры.

2. Рабочий объем двигателя.

3. Вместимость.

4. Максимальная скорость.


3. Автобусы подразделяются на классы по:


1. Габаритной длине.

2. Площади пассажирского салона.

3. Числу мест для сидения.

4.  Полной массе.


4. Основная классификация грузовых автомобилей общего назначения и специализированных автомобилей осуществляется по:


1. Грузоподъемности.

2. Виду платформы.

3. Полной массе.

4. Мощности двигателя.


5. Какое транспортное средство имеет наибольшую полную массу:


1. КамАЗ-5320.

2. Урал-4320.

3.  МАЗ-6422.



6. Какой из перечисленных индексов относятся к грузовым автомобилям:


1. 2141.


2.4320.


3.2203.


4.4202.
7. Какой из перечисленных индексов относятся к автобусам:


1. 4320.



2. 2203.



3. 5335.

8. Какой из перечисленных индексов относятся к легковым автомобилям:



1.  2141.

2.4320.

3.2203.

4.5335.

5.4202.


    9. Что условно означают первые цифры 4 и 5 в индексах 4320 и 5335:

1. Полную массу.
2. Рабочий объем двигателя.
3. Мощность двигателя.
4. Грузоподъемность автомобиля.
10. Что условно означают первые цифры 1 и 2 в индексах 1102 и 2103:
1. Рабочий объем двигателя.
2. Максимальную скорость.
3. Габаритную длину.
4. Массу снаряженного автомобиля.

11. Переднеприводными, как правило, бывают автомобили:

1. Грузовые.
2. Легковые.
3. Грузовые и легковые.

12. В каких типах изучаемых автомобилей применяются дизельные двигатели:

1. Легковых.
2. Грузовых.
3. Легковых и грузовых.
13. Какой позицией на рисунке обозначено устройство, кратковременно отсоединяющее коробку передач от двигателя:

[image: image1.jpg]Puc. 1





1.  3.

2.  1.

3.  4.

14. Какой позицией на рисунке обозначен механизм, изменяющий
значение передаваемого крутящего момента в различное число раз
в зависимости от условий движения:
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1.  4.

2.  3.

3.  2.

4. 7.

15. Какой позицией на рисунке обозначены узлы, передающие крутящий момент от коробки передач к ведущему мосту:

[image: image3.jpg]Puc. 1





1.  5,6.

2.  7,8.

3.  4,5.

16. Какой позицией на рисунке обозначены детали механизма, изменяющего направление передаваемого крутящего момента под углом 90°:

[image: image4.jpg]Puc. 1





1.  1.

2.  2.

3.  3.

4.  4.

17. Какой позицией на рисунке обозначены детали, передающие крутящий момент от дифференциала к ведущим колесам:

[image: image5.jpg]Puc. 1





1.  7,8.

2.  5,6.

3.  6,2,1.

:

1. Разбрызгивание масла.
2. Обливание маслом.
3. Подача под давлением.
4. Комбинированный.


Раздел №2 Двигатель

1. Какие двигатели не относятся к двигателям внутреннего сгорания:

1. Газотурбинные.

2. Паровые.

3. Роторно-поршневые.

2. Какие двигатели относятся к двигателям с внутренним смесеобразованием:

1. Бензиновые.

2. Газовые.

3. Дизельные.

4. Что называется, степенью сжатия для двигателя:
1. Во сколько раз увеличивается нагрузка на детали КШМ.
2. Во сколько раз сжимается рабочая смесь в цилиндре за ход поршня из НМТ в ВМТ. 

3. Во сколько раз сжимается рабочая смесь в цилиндре за рабочий цикл двигателя.
4. В каком механизме (системе) двигателя происходит преобразование возвратно-поступательного движения во вращательное:

1. Газораспределения.

2. Пуска.

3. Кривошипно-шатунном.

5. В каких двигателях цилиндры расположены противоположено друг-другу:

1. V-образных.

2. Однорядных.

3. Оппозитных.

6. Степень сжатия для бензиновых двигателей современных легковых автомобилей составляет:

1. 8÷10
2. 13÷15

3. 15÷22

7. Степень сжатия для дизельных двигателей современных автомобилей составляет:

1. 8÷10
2. 13÷15

3. 15÷22
 8. На какой угол поворачивается коленчатый вал за один такт:

1. На 90º.

2. На 180º.

3. На 360º.

4. На 270º.

9. Дизель имеет следующие особенности по сравнению с бензиновым двигателем:

1.  Рабочая смесь воспламеняется от электрической искры.
2.  На единицу работы затрачивается больше топлива.
3.  Выхлопные газы более токсичные. 
4.  Степень сжатия выше.
5.  Степень сжатия ниже.
10. Какой позицией на рисунке обозначена деталь, точки которой участвуют в двух движениях – возвратно-поступательном и вращательном относительно цилиндра: 
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1. 1.
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3. 5.
11 Какой позицией на рисунке обозначена деталь, совершающая возвратно-поступательное движение:

1. 1.

2. 2.

3. 3.

12. Какой позицией на рисунке обозначена верхняя мертвая точка:

1. 1.

2. 4.

3. 5.

13. Какой позицией на рисунке обозначен рабочий объём цилиндра:

1. а.

2. V1.
3. V2.
14. Какой позицией на рисунке обозначен объём камеры сгорания:

1. V1.

2. V3.

3. a.

15. Какой позицией на рисунке обозначен полный объём цилиндра:

1. V1.

2. V2.

3. V3.

16. Какой параметр не влияет на значение рабочего объема цилиндров:
1. Длина шатуна.
2. Диаметр поршня.
3. Ход поршня.
17.
Уменьшение объема камеры сгорания (при неизменности других параметров цилиндра):

1. Ведет к увеличению степени сжатия.
2. Вызывает уменьшение степени сжатия.
3. Не влияет на степень сжатия.
18.
Чем больше степень сжатия двигателя, тем его экономичность при прочих равных условиях:

1. Выше.
2. Ниже.
19. В каком направлении движется поршень при такте впуска:

1. От верхней мертвой точки к нижней мертвой точке.
2. От нижней мертвой точки к верхней мертвой точке.
20. В каком направлении движется поршень при такте сжатия:

1. 
От верхней мертвой точки к нижней мертвой точке.
2. 
От нижней мертвой точки к верхней мертвой точке.
21. В каком направлении движется поршень при такте рабочего хода:

1. От верхней мертвой точки к нижней мертвой точке.
2. От нижней мертвой точки к верхней мертвой точке.
22. В каком направлении движется поршень при такте выпуска:

1 От верхней мертвой точки к нижней мертвой точке.
2 От нижней мертвой точки к верхней мертвой точке.
23. На какой угол поворачивается коленчатый вал одноцилиндрового 4-тактного двигателя за 1 цикл:

1. На 90°
2. На 180°

3. На 360°
4. На 720°
24. При каком такте в цилиндре двигателя создается разрежение:

1. Впуска.

2. Сжатия. 

3. Рабочего хода. 

4. Выпуска.

25. При каком такте в цилиндре двигателя совершается полезная работа:

1. Впуска.

2. Сжатия. 

3. Рабочего хода. 

4. Выпуска.

26. При каком такте в цилиндре двигателя создается наиболее высокое давление:

1. Впуска.

2. Сжатия. 

3. Рабочего хода. 

4. Выпуска.

27. Что поступает при такте впуска в цилиндры дизельного двигателя:

1. Топливо.
2. Топливовоздушная смесь.
3. Воздух.
28. Что поступает при такте впуска в цилиндры карбюраторного двигателя:

1. Топливо.
2. Топливовоздушная смесь.
3. Воздух.
29.
В цилиндрах каких двигателей в начале такта сжатия отсутствует топливовоздушная смесь:

1. Карбюраторных.
2. Дизельных.
3. Дизельных и карбюраторных.
30. При такте сжатия в цилиндрах карбюраторных двигателей находится:

1. Воздух.
2. Топливовоздушная смесь.
3. Топливо.
31. При каком такте в цилиндр дизельного двигателя поступает топливо:

1. Впуск.
2. Сжатие.
3. Рабочий ход.
32. Что называется порядком работы двигателя:

1. Своевременное воспламенение рабочей смеси в каждом цилиндре.

2. Последовательность чередования одноименных тактов в цилиндрах.

3. Своевременное заполнение цилиндров горючей смесью и ее воспламенение.

4. Последовательность чередования тактов в каждом цилиндре.
33. Внешняя скоростная характеристика двигателя отражает:
1.Зависимость скорости вращения коленчатого вала от выделяемой теплоты при сгорании рабочей смеси.

2. Зависимость эффективной мощности и крутящего момента от степени сжатия при полном сгорании рабочей смеси.

3. Зависимость эффективной мощности и крутящего момента от частоты вращения коленчатого вала при полной подаче топлива.
34. Указанные в технических характеристиках (инструкциях, руководствах) мощность и момент двигателя, как соотносятся с фактическими значениями (реальными):
1. Больше.
2. Меньше.

3. Равные.
Разделы №3 и 4 Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы
1. Какая деталь кривошипно-шатунного механизма не относится к подвижным:

1. Поршневой палец.
2. Шатун.
3. Головка блока.
4. Коленчатый вал.
2. Какая деталь кривошипно-шатунного механизма не относится к неподвижным:

1. Поршневой палец.
2. Головка блока.
3. Поддон картера.
3. Какие кольца установлены ближе к верхней части поршня (днищу):

1. Компрессионные.
2. Маслосъемные.
4. Шатун имеет:

1. Верхнюю неразъемную головку.
2. Верхнюю разъемную головку.
3. Нижнюю неразъемную головку.
4. Нижнюю разъемную головку.
5. На каких автомобилях установлены двигатели, кривошипно-шатунные механизмы которых характеризуются следующей особенностью: блоки имеют 4 цилиндра расположенные в один ряд:

1. КамАЗ-5320.
2. ГАЗ-53-12.
3. ВАЗ-2108.
4. ГАЗ-3307.
6. Какая деталь двигателя не относится к базовым деталям:

1. Блок-картер.
2. Поддон картера.
3. Головка блока.
7.
Какая деталь не относится к цилиндропоршневой группе:
1. Гильза.
2. Поршневой палец.
3. Шатун.
8.
Какая деталь относится к группе коленчатого вала:

1. Вкладыш.
2. Маховик.
3. Шатун.
9.
Что из нижеперечисленного не служит назначением маховика:

1. Накопление кинетической энергии в течении рабочего хода.
2. Уменьшение неравномерности вращения коленчатого вала.
3. Увеличение скорости вращения коленчатого вала.

4. Облегчение пуска двигателя.
10.
Какой вид трения имеет место при вращении коренных шеек внутри вкладышей:

1. Трение качения.
2. Трение скольжения.
11.
Какой позицией на рисунке отмечен механизм газораспределения с нижним расположением клапанов:
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1. а.
2. б.
12.
Какой позицией на рисунке отмечен механизм газораспределения с верхним расположением клапанов:

1. а.
2. б.
13.
В каком газораспределительном механизме (ГРМ) клапаны расположены в блоке цилиндров:

1. В ГРМ с нижним расположением клапанов.
2. В ГРМ с верхним расположением клапанов.
14.
В каком газораспределительном механизме (ГРМ) клапаны расположены в головке блока:

1. В ГРМ с нижним расположением клапанов.
2. В ГРМ с верхним расположением клапанов.
15.
Какой позицией на рисунке а отмечен толкатель:
1. 2.
2. 3.
3. 9.
4. 10.
16.
Какой позицией на рис.2. а отмечено седло:
1. 1.
2. 4.
3. 9.
4. 10.
17.
Какой позицией на рис.2. б отмечена штанга:
1. 2.
2. 10.
3. 13.
4. 17.
5. 19.
18.
Какой позицией на рис.2. б отмечены сухарики:
1. 11.
2. 12.
3. 13.
4. 14.
5. 16.
19.
Что не является передаточной деталью газораспределительного механизма с верхним расположением клапанов и нижним расположением распределительного вала:
1. Толкатель.
2. Штанга.
3. Кулачок.
4. Коромысло.
20.
Частота вращения распределительного вала у четырехтактных двигателей меньше частоты вращения коленчатого вала:

1. В два раза.

2. В три раза.
3. В четыре раза.
21.
Диаметр головки какого клапана больше:
1. Впускного.
2. Выпускного.
22. Под каким углом не делается фаска на головке клапана:
1.   60º.
2.   45º.
3.   30º.
23.
Тепловые зазоры в клапанных механизмах устанавливают для того, чтобы исключить: 
1. Разрушение коромысел и штанг.
2. Повышенный износ кулачков.
3. Неплотное закрытие клапанов.
24. В каком состоянии двигателя предусматривают тепловой зазор между деталями клапанной группы: 
1. В горячем.
2. В холодном.
25. В каком пределе лежат значения тепловых зазоров в газораспределительных механизмах автомобильных двигателей:
1. 0,15-0,45 мм.
2. 0,45-0,75 мм.
3. 0,75-1,05 мм.
4. 1,05-1,35 мм.
Раздел №5 Системы смазки и охлаждения двигателя
1.
Какие из перечисленных функций не выполняют смазочные системы:


1. Уменьшение трения и интенсивности износа трущихся поверх​ностей.


2. Вынос продуктов износа из зоны трения.


3. Вынос продуктов износа из зоны трения.


4. Снижение ударных нагрузок на детали цилиндропоршневой группы.

5. Частичный отвод тепла от трущихся поверхностей.
6. Обеспечение оптимального теплового режима работы двигателя.
2.
Какие детали и поверхности деталей не смазываются под давлением:


1. Шейки коленчатого вала.

    2. 
Распределительные шестерни.

3. Втулки коромысел.
4. Опорные шейки распределительного вала.
5. Кулачки распределительного вала.
3.
Какие способы подачи масла к трущимся поверхностям применяются в смазочных системах двигателей:

1. Под давлением.
2. Самотеком.
3. Разбрызгиванием.
4. Все перечисленные.
4.
Какие последствия вызывает прекращение подачи масла к шейкам коленчатого вала:

1. Сокращение ресурса работы двигателя вследствие увеличения износа

2. Незначительное увеличение температуры трущихся поверхностей.

3. Выплавление подшипников и выход двигателя из строя.
4. Ухудшение экономичности работы двигателя.
5.
Наиболее опасные последствия возникают, если давление масла в смазочной системе становится слишком … (продолжить):

1. Большим.
2. Малым.
6.
Каким способом очищается масло в смазочной системе двигателей от продуктов износа:

1. Механическим, путем задержки загрязненных частиц в фильтрах.

2. Задержкой продуктов износа в магнитных уловителях.
3. Химическим, путем использования веществ, поглощающих продукты износа.

4. Любым из перечисленных способов.
7.
Какие устройства и системы используются для охлаждения масла:

1.Ребра, увеличивающие отвод тепла с поверхности поддона.
2. Масляные радиаторы.
3. Системы вентиляции картера.
4. Все перечисленные.
8.
Отсос картерных газов осуществляется за счет:

1. Разрежения во впускной трубе.
2. Давления в цилиндре.

3. Давления в выпускной трубе.

9.
Какие клапаны смазочной системы служат для пропуска неочищенного масла к трущимся поверхностям при засорении фильтра:

1. Редукционный.
2. Предохранительный.
3.  Перепускной.
10.
Какие клапаны смазочной системы служат для предотвращения сильного падения давления масла при подключении масляного радиатора:

1. Редукционный.
2. Предохранительный
3. Перепускной
11.
Редукционный клапан срабатывает, если давление масла в смазочной системе:

1. Повышается.
2. Понижается.
12.
В системе смазки двигателя в летнее время года лучше использовать масло:

1. С высокой вязкостью.
2. С низкой вязкостью.

13.
Если после прогрева двигателя до рабочей температуры не отводить тепло от наиболее нагретых деталей, то это приведет к:

1. Повышению коэффициента полезного действия.
2. Незначительному снижению срока службы
3. Заклиниванию и разрушению деталей.
14.
На полностью прогретом двигателе температура охлаждающей жидкости должна поддерживаться в интервале:

1. 10-90°С
2. 10-90°С
3. 80-110°С
4. 120-140°С
15.
Какие функции выполняет термостат:

1. Перекрывает доступ жидкости к радиатору при прогреве холодного двигателя после пуска.

2. Подключает радиатор обогревателя салона после прогрева охлаждающей жидкости до определенной температуры.

3. Выполняет какую-либо одну из указанных функций в зависимости от модели двигателя.

16.
Если температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя ниже 60°С, то она циркулирует:

1. По малому кругу.
2. По большому кругу.
3. По малому или большому кругу в зависимости от модели двигателя.

17.
В каком положении должен находиться клапан термостата, если температура жидкости в рубашке охлаждения выше 90°С:

1. В открытом.
2. В закрытом.
3. В одном из указанных положений в зависимости от особенностей устройства системы охлаждения.

18.
Каково основное назначение расширительного бачка:

1. Увеличение количества охлаждающей жидкости в системе.
2. Обеспечение постоянного объема жидкости, циркулирующей в системе.

3. Создание лучших условий для контроля уровня жидкости.
19.
Антифризы вместо воды рекомендуется применять в системе охлаждения при температуре воздуха ниже:

1. +20°С.
2. 0°С.
3. -20°С.

20.
Если температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя выше 85ºС, то она циркулирует:

1. По малому кругу.
2. По большому кругу.
3. По малому или большому кругу в зависимости от модели двигателя.

21. Какой позицией на рисунке отмечен радиатор:
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1. 1.
2. 5.
3. 10.

22. Какой позицией на рисунке отмечен термостат:

1. 4.
2. 12.
3. 19.

23. Какой позицией на рисунке отмечен расширительный бачок системы охлаждения:

1. 6.
2. 8.
3. 10.
24. Какой позицией на рисунке отмечен жидкостной насос:

1. 11.
2. 17.
3. 19.


Раздел №6 Система питания

1.
В двигателях с внешним смесеобразованием горючая смесь готовится:

1. В цилиндре двигателя.
2. В карбюраторе.
3. В цилиндре двигателя или карбюраторе в зависимости от особенностей двигателя.


2.
Сколько воздуха теоретически необходимо и достаточно для полного сгорания 1 кг бензина:

1. 7кг.

2. 11кг.

3. 15кг.

4. 23кг.



3.
Какая смесь имеет более высокую концентрацию паров бензина:


1. Нормальная.


2. Обеднённая.


3. Обогащённая.

4.
При сгорании какой смеси двигатель развивает наибольшую мощность:


1. Нормальной.


2. Обеднённой.


3. Богатой.

4. Обогащённой.


5.
Какое вещество входит в состав отработавших газов после сгорания богатых или обогащенных смесей:

1. Кислород.

2. Пары бензина.

3. Азот.

6.
Различают пять режимов работы – двигателя пуск холодного двигателя, холостой ход, средние нагрузки, полные нагрузки и резкое увеличение нагрузок. Переход с одного режима на другой сопровождается изменением:

1. Только состава горючей смеси без изменения её количества.

2. Только количества горючей смеси без изменения её состава.

3. Как количества, так и состава приготавливаемой горючей смеси.

7.  На каком режиме работы двигателя скорость движения воздуха через карбюратор наименьшая:

1. Пуска холодного двигателя.

2. Холостого хода двигателя.

3. Средних нагрузок двигателя.

4. Полных нагрузок двигателя.


8.
Какой позицией на рисунок обозначен узел, осуществляющий приготовление рабочей смеси:
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1. 1.

2. 8.

3. 6.

4. 2.

9.
Какой позицией на рисунке обозначен узел, осуществляющий подачу топлива из бака к карбюратору:

1. 8.

2. 9.

3. 7.

10.
Какой позицией на рисунке обозначен узел, осуществляющий очистку топлива от механических примесей:

1. 9.

2. 8.

3. 1.

11.
Какой позицией на рисунке обозначен узел, осуществляющий очистку атмосферного воздуха, поступающего в карбюратор:

1. 2.

2. 1.

3. 5.

12.
Какой позицией на рисунке обозначен узел, осуществляющий подвод горючей смеси от карбюратора к впускным клапанам головки блока цилиндров:

1. 3.

2. 7.

3. 1.

13.
Какой узел на рисунке изменяет количество горючей смеси, поступающей в цилиндры:

1. 6.

2. 1.

3. 3.

4. 6.


14.
Какой узел на рисунке снижает уровень внешнего шума двигателя:

1. 5.

2. 2.

3. 4.

4. 1.

15.
При неработающем двигателе уровень топлива в распылителе относительно уровня топлива в поплавковой камере:

1. Выше.

2. Ниже.

3. Такой же.


16.
При работающем двигателе поступающий в карбюратор воздух движется с наибольшей скоростью в:

1. Воздушном патрубке.

2. Диффузоре.

3. Смесительной камере.

17.
Вытекание топлива из распылителя главной дозирующей системы обусловлено:

1. Возникновением разрежения в диффузоре карбюратора.

2. Пульсирующим давлением, создаваемым топливным насосом.

3. Воздействием на педаль управления подачи топлива.

4. Повышением уровня топлива в поплавковой камере.

18.
Какой позицией на рисунке обозначен поплавок:
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1. 11.

2. 10.

3. 9.

4. 8.

19.
Какой позицией на рисунке обозначен жиклёр:

1. 11.

2. 10.

3. 8.

4. 6.

20.
Какой позицией на рисунке обозначен диффузор:

1. 11.

2. 8.

3. 2.

4. 6.

21.
Какой позицией на рисунке обозначена дроссельная заслонка:

1. 2.

2. 4.

3. 6.

4. 8.

22.
Какой позицией на рисунке обозначен распылитель:

1. 5.

2. 6.

3. 7.

4. 8.

23.
Какой позицией на рисунке обозначена смесительная камера:

1. 2.

2. 3.

3. 4.

4. 8.

24.
Какой позицией на рисунке обозначена поплавковая камера:

1. 7.

2. 5.

3. 1.

4. 3.

25.
Какой позицией на рисунке обозначен бензиновый трубопровод:

1. 9.

2. 8.

3. 10.

4. 7.

26.
Какой позицией на рисунке обозначена запорная игла:

1. 9.

2. 8.

3. 10.

4. 1.

27. В дизельных двигателях смесеобразование происходит:

1. Быстрее чем в бензиновых двигателях.

2. Медленнее чем в бензиновых двигателях.

3. Одинаково.

28.
Коэффициент избытка воздуха α в дизельных двигателях равен:

1. α=1,4…2,2.

2. α=0,8…1,0.

3.  α=0,6…0,8.

29.
Скольки секционный насос высокого давления стоит на двенадцати цилиндровом дизельном двигателе:

1. 2-х.

2. 4-х.

3. 6-ти.

4. 12-ти.

30. За счёт чего происходит воспламенение горючей смеси в дизельных двигателях:
1. За счёт искрообразования на свечах зажигания.

2. Самопроизвольно.

3. Под действием сильного давления в цилиндре двигателя.

31. Каким числом характеризуется дизельное топливо по качеству воспламенения топлива:
1. Цетановым.

2. Октановым.

3. Бутановым.

32. С помощью чего подаётся топливо в цилиндр двигателей автомобилей с системой непосредственного впрыска топлива:
1. Карбюратора.

2. Бензонасоса.

3. Форсунки.

33. Какое давление в системе питания автомобилей с системой впрыска топлива должно быть:
1. 0,5-0,8 кгс/см2.

2. 0,8-1,2 кгс/см2.

3. 2,5-3,0 кгс/см2.

34. Какой позицией на рисунке показан насос высокого давления:

[image: image11.wmf] 


1. 5.

2. 16.

3. 17.

4. 1.

35. Какой позицией на рисунке показана форсунка:
1. 16.

2. 15.

3. 14.

4. 13.

36. Какой позицией на рисунке показан фильтр тонкой очистки топлива:
1. 1. 
2. 2.

3. 10.
4. 11.                                
37. Какой позицией на рисунке показан цилиндр двигателя:
1. 16.

2. 2.

3. 18.

4. 17.

5. 7.

38. Какой позицией на рисунке показан воздушный фильтр:
1. 3.

2. 5.

3. 7.

4. 17.

5. 11.

39. Чем регулируется холостой ход в двигателях с впрыском топлива:
1. Карбюратором.

2. Реле-регулятором.

3. Потенциометром.

40. Коэффициентом избытка воздуха α в двигателях с системой непосредственного впрыска топлива находится в пределе:
1. α=0,1….0,3.

2. α=0,5….0,8.

3. α=1….1,1.

41. Какой позицией на рисунке обозначен топливный насос топливной системы с впрыском топлива:
[image: image12.png]



1. 7.

2. 2.

3. 5.

42. Какой позицией на рисунке обозначена топливная форсунка:
1. 2.

2. 1.

3. 6.

43. Какой позицией на рисунке обозначен распределительный коллектор:
1. 6.

2. 4.

3. 2.

4. 5.

44. Какой позицией на рисунке обозначен топливный фильтр:
1. 4.

2. 5.

3. 3.

4. 1.

45. Какой позицией на рисунке обозначен регулятор давления:
1. 5.

2. 4.

3. 3.

4. 1.

46. При сжатии газ пропан:
1. Переходит из газообразного состояния в жидкое.

2. Остаётся в газообразном состоянии.

3. Переходит из газообразного состояния в парообразное.

47. При сжатии газ метан:
1. Переходит из газообразного состояния в жидкое.

2. Остаётся в газообразном состоянии.

3. Переходит из газообразного состояния в парообразное.

48. Какое давление создаётся в топливо проводе в системе питания автомобиля работающего на метане:
1. 10-12 МПа.

2. 50-100 Мпа.

3. 150-200 МПа.
9. Не рекомендуется заводить холодный двигатель, работающий на пропане, так как:
1. Происходит не правильное смесеобразование.

2. Может выйти из строя редуктор системы питания из-за перемерзания мембран и клапанов.

3. Происходит сильный перепад давления появляется вероятность взрыва.

50. При эксплуатации автомобиля на сжиженном газе в летнее время года состав газа должен быть:

1. Пропан 25%. Бутан 75%.

2. Пропан 50%. Бутан 50%.

3. Пропан 75%. Бутан 25%.

51. С какой целью газобаллонные системы питания подключают к системам охлаждения двигателя:

1. Для увеличения КПД системы охлаждения в летнее время года.

2. Для подогрева редуктора.

3. Подключение к системе охлаждения двигателя редуктора даёт хороший экологический эффект по расходу газа.

Раздел №7 Электрооборудование автомобиля
1. В системе электрооборудования автомобилей применяется:

1. Однопроводная система.

2. Двухпроводная система.

3. Трехпроводная схема.

2. На большинстве автомобилей с корпусом соединены:

1. Положительные полюса источников тока.

2. Отрицательные полюса источников тока.

3. Генераторная установка автомобиля преобразует:

1. Электрическую энергию в механическую.

2. Механическую энергию в электрическую.

3. Электрическую энергию в тепловую.

4. Аккумуляторная батарея при неработающем двигателе преобразует… (продолжить):

1. Электрическую энергию в химическую.

2. Химическую энергию в электрическую.

3. Механическую энергию в электрическую.

5. Аккумуляторная батарея при работающем двигателе преобразует … (продолжить):
1. Электрическую энергию в химическую.

2. Химическую энергию в электрическую.

3. Механическую энергию в электрическую.

6. Большинство генераторов, применяемых на автомобилях в настоящее время, имеют:

1. Возбуждение от постоянных магнитов.

2. Электромагнитное возбуждение.

7. На современных автомобилях используются:

1. Генераторы постоянного тока.

2. Генераторы переменного тока.

8. В генераторных установках современных автомобилей наиболее широкое распространение получили полупроводниковые выпрямители:

1. Селеновые.

2. Германиевые.

3. Кремниевые.

9. В процессе разрядки аккумуляторной батареи плотность электролита:

1. Увеличивается.

2. Уменьшается.

3. Не изменяется.

10. В процессе зарядки аккумуляторной батареи плотность электролита:

1. Увеличивается.

2. Уменьшается.

3. Не изменяется.

11. На современных легковых автомобилях используются аккумуляторные батареи напряжений:

1. 12 В.

2. 24 В.

3. 36 В.

12. Какой позицией на рисунке обозначаем генератор:

[image: image13.jpg]



1. 1.

2. 3.

3. 7.

4. 8.

13. Какой позицией на рисунке обозначена обмотка возбуждения:

1. 3.

2. 6.

3. 7.

4. 8.

14. Какой позицией на рисунке обозначен регулятор напряжения:

1. 3.

2. 6.

3. 7.

4. 8.

15. Какой позицией на рисунке обозначено реле контрольной лампы зарядки аккумуляторной батареи:

1. 3.

2. 4.

3. 7.

4. 8.

16. Какой позицией на рисунке обозначен бегунок:
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1. 5.

2. 6.

3. 7.

4. 8.

17. Какой позицией на рисунке обозначены свечи зажигания:

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

18. Какой позицией на рисунке обозначена вторичная обмотка катушки зажигания:

1. 2.

2. 3.

3. 7.

4. 9.

19. Какой позицией на рисунке обозначен кулачок распределителя зажигания:

1. 3.

2. 5.

3. 8.

4. 7.

20. Какой позицией на рисунке обозначен конденсатор:

1. 4.

2. 5.

3. 6.

4. 7.

Раздел №8 Трансмиссия автомобиля
1. Какой позицией на рисунке обозначена схема механического привода сцепления.

[image: image15.png]



1.  (а).

2.  (б).

2. Какие из приведенных на рисунке схем привода сцепления не относятся к механическим:

1. (а).[image: image16.png]



2. (б).

3. (а, б).
3. Какая сборочная единица изменяет крутящий момент, передаваемый от двигателя к ведущим колесам в различное число раз в зависимости от дорожных условий:

1.  Сцепление.
2.  Коробка передач.
3.  Главная передача.
4.  Дифференциал.
5.  Полуось.
4. Какой позицией на рисунке обозначен ведомый диск:

[image: image17.jpg]



1.  2.

2.  3.

3.  4.

5. Какой позицией на рисунке обозначен нажимной диск:
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1.  11.

2.  2.

3.  3.

4.  5.

6. Какая цифра должна стоять в пропущенном месте. За счет сил трения ведомый диск, вращаясь с маховиком как одно целое, приводит во вращение ведущий вал ... коробки передач:

[image: image19.jpg]



1. 9.

2. 8.

3. 2.

4. 3.



7. Какие из перечисленных функций не выполняет трансмиссия:

1. Изменяет значение крутящего момента, передаваемого от двигателя к       ведущим колесам.

2.  Обеспечивает движение автомобиля по криволинейной траектории.

3. Передает крутящий момент к ведущим мостам под изменяющимся углом.

4.  Увеличивает мощность, подводимую к ведущим колесам.
5.  Изменяет направление крутящего момента, передаваемого к ве​дущим колесам.



8. Коробка передач применяется с целью:

1.  Уменьшения частоты вращения ведущих колес при любых скоростных режимах движения автомобиля.

2.  Увеличения крутящего момента на ведущих колесах при движе​нии автомобиля с любой скоростью.

3.    Изменения скорости движения автомобиля.
4.    Изменения значения крутящего момента на ведущих колесах.
5.    Выполнения всех перечисленных функций.
9. Коробки передач, применяемые на автомобилях, осуществляют:

1. Только увеличение крутящего момента, передаваемого к веду​щим колесам.

2.  Как увеличение, так и уменьшение передаваемого крутящего момента

3. Увеличение крутящего момента или передачу его без изменения от двигателя к карданному валу.
4. Уменьшение частоты вращения карданного вала по сравнению с коленчатым валом на всех режимах движения автомобиля.



10. Основным     конструктивным    отличием   гидромеханической трансмиссии от механической является наличие:

1.  Гидромоторов.
2.  Гидротрансформатора.
3.  Гидрофрикционных муфт включения.

4.  Гидравлической системы управления.

11. Применение синхронизаторов в коробке передач автомобиля позволяет:

1. Полностью исключить возможность поломки зубьев при переключении передач.
2.  Уменьшить ударные нагрузки в момент переключения передач.
3. Создать условия переключения передач без выключения сцепления.
4.   Удлинить срок службы коробки передач.

12. Какой вал на рисунке приводится во вращение от ведомого диска сцепления: 
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1.  1.

2.  5.

3.  6.

13. Какой вал на рисунке приводит во вращение детали карданной передачи:
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1.  5.

2.  1.

3.  6.



14. Какие шестерни на рисунке находятся в постоянном зацеплении:
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1.  2, 10.
2.  3,9.

3.  7,8.

15. Какие валы на рисунке вращаются с одинаковой частотой при включении прямой передачи:
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1.  1,5.
2.  2,7.

3.  5,6.

16. Главное назначение раздаточной коробки автомобилей:

1. Распределение в определенной порции крутящих моментов между ведущими осями на скользких дорогах.
2.  Увеличение сцепного веса автомобиля.
3.  Увеличение крутящего момента на ведущих колесах.
17. Раздаточная коробка применяется на отечественных автомобилях:

1. Общего назначения.

2. Повышенной проходимости.
3. Как общего назначения, так и повышенной проходимости

18. Дифференциал трансмиссии автомобиля предназначен для:

1. Обеспечения вращения ведущих колес с равными угловыми скоростями при различных условиях движения.

2. Обеспечения вращения ведущих колес с  разными угловыми скоростями при криволинейном движении.
3. Обеспечения равномерного вращения ведущих колес при неодинаковом давлении в их шинах.
19. Касательная сила тяги движителей мобильных машин ограничивается:

 Силой сцепления с почвой.
2. Силой тяжести машин.
3. Сцепным весом машин.
4. Типом движителей машин.

20. Блокировать дифференциал необходимо в следующих случаях:

1. При движении по скользким дорогам с твердым покрытием.
2. При движении по сухим дорогам с твердым покрытием.
3. При движении по размокшим проселочным грунтовым дорогам.
4. Во всех перечисленных случаях. 
21. Как расположены оси зацепляющихся колес гипоидной передачи:

1. Перекрещиваются в пространстве.
2. Пересекаются.

3. Параллельны.

22. Что произойдет с крутящим моментом при трансформации его главной передачей:

1. Крутящий момент на ведущих колесах увеличится.
2. Крутящий момент на ведущих колесах изменит свое направление.

3.Крутящий момент на ведущих колесах будет изменяться вариационным образом.

23. Для чего предназначена главная передача автомобиля:

1. Для постоянного увеличения крутящего момента на ведущих колесах.

2. Для постоянного уменьшения крутящего момента на ведущих колесах.

3. Для изменения крутящего момента на ведущих колесах.

24. Назначением карданной передачи является:

1. Предохранение деталей трансмиссии от поломок.
2. Распределение крутящего момента между ведущими мостами.
3. Передача крутящего момента при изменяющемся угле излома между валами.
4. Передача крутящего момента между валами, расположенными на значительном расстоянии друг от друга.

25. Неравномерность вращения ведомого вала устраняется:

1. Последовательным соединением двух карданных шарниров неравных угловых скоростей посредством промежуточного вала.
2. Последовательным соединением трех карданных шарниров неравных угловых скоростей посредством двух промежуточных валов.

26. Каким образом может быть увеличена критическая частота вращения карданного вала?

1. Уменьшением длины вала.
2. Уменьшением толщины вала.
3. Изменением отношения толщины вала к его длине.

Раздел № 9 и 10 Несущая система, подвеска, колёса, кузов, кабина, рама, тягово-сцепное устройство автомобилей
1. Какие сборочные единицы автомобиля размещаются внутри картеров ведущих мостов:

1. Сцепление.

2. Коробка передач.

3. Карданная передача.

4. Главная передача.

5. Полуоси

2. Какой автомобиль имеет один ведущий мост:

1. ВАЗ-2121.

2. КамАЗ-5320.

3. ГАЗ-3102.

4. УАЗ-452.

5. ЗИЛ-131.

3. Какой автомобиль имеет два ведущих моста:

1. ВАЗ-2121.

2. ГАЗ-53-12.

3. ВАЗ-2109.

4. ЗИЛ-130.

4. Какой автомобиль имеет три ведущих моста:

1. ВАЗ-2121.

2. ВАЗ-2109.

3. ЗИЛ-130.
4. КамАЗ-5320.

5. ГАЗ-3102.
6. УАЗ-452.
7. ЗИЛ-131.

5. Какой автомобиль является переднеприводным:

1. ВАЗ-2121.
2. ГАЗ-53-12.
3. ВАЗ-2109.

4. ЗИЛ-130.

5. КамАЗ-5320.

6. ГАЗ-3110.

6. Какой автомобиль является заднеприводным:

1. ВАЗ-2121.

2. ВАЗ-2109.

3. КамАЗ-5320.

4. ГАЗ-3102.

5. УАЗ-452.

6. ЗИЛ-131.

7. Подвеска автомобиля служит для:

1. Осуществления упругой связи рамы или кузова с мостами и колесами.
2. Осуществления упругой связи между колесами.
3. Смягчения ударов и толчков при езде по неровной дороги.
4. Ограничения вертикальных перемещений колес относительно кузова автомобиля.
8. Гусеничный движитель по сравнению с колесным имеет следующие преимущества:

1. Меньше уплотняющее воздействие на почву.
2. Повышенная металлоемкость.
3. Повышенная надежность.
9. Понятие «независимая подвеска» автомобиля правильно сформулировано в ответе:

1. Подвеска с упругими элементами в виде витых цилиндрических пружин.
2. Подвеска, при которой колебания одного из колес моста не вызывают колебаний другого.
3. Подвеска, при которой углы поворота правого и левого колес не равны друг другу.
4. Подвеска, при которой колеса находятся на одной общей жесткой балке.
10. Бескамерная шина по сравнению с камерной имеет следующие преимущества:

1. Простота ремонта в пути.
2. Меньшая стоимость.
3. Меньше нагревается при движении.
11. К недостаткам гусеничного движителя относятся:

1. Сложная конструкция.
2. Плохое сцепление гусениц с почвой.
3.Недостаточная проходимость по сравнению с колесным трактором.
12. Пониженное давление воздуха в шинах автомобиля приводит к следующему:

1. Повышается вибрация автомобиля.
2. Снижается комфортабельность езды.
3. Увеличивается тормозной путь автомобиля.
4. Снижается ресурс шин, повышается расход топлива.
13. Как устанавливаются амортизаторы в автомобилях:

1. Вертикально и под углом.

2. Только вертикально.

3. Только под углом.

14. Амортизаторы в автомобилях устанавливаются:
1. Только под углом.

2. Под углом и горизонтально.

3. Под углом и вертикально.

15. От чего зависят нагрузки на упругий элемент зависимой подвески автомобиля:

1. От реакции на колесо и от веса подрессоренных масс.

2. От веса подрессоренных масс.

3. От веса неподрессоренных масс.

16. Как изменяются нагрузки на упругий элемент зависимой подвески автомобиля:

1. Увеличиваются с увеличением реакции на колесо и веса подрессоренных масс.

2. Увеличиваются с увеличением веса подрессоренных масс и уменьшаются с увеличением реакции на колесо.

3. Увеличиваются с увеличением веса неподрессоренных и подрессоренных масс.

Раздел №11 Рулевое управление
1. К деталям, образующим рулевую трапецию грузового автомобиля, относятся:

1. Продольная тяга, поворотные рычаги, поперечная тяга.
2. Передняя ось, поворотные рычаги, продольная тяга.
3. Передняя ось, поворотные рычаги, поперечная тяга.
4. Цапфы колес, поворотные рычаги, поперечная тяга.
2. Устройством, обеспечивающим поворот управляемых колес машин на разные углы, является:

1. Продольная тяга.

2. Рулевая трапеция.
3. Поперечная тяга.

4. Рулевой механизм с сошкой.

3. Развал колес автомобиля устанавливается в целях:

1. Уменьшения усилия при совершении поворота.
2.Снижения нагрузки на наружный подшипник ступицы переднего колеса.
3. Стабилизации управляемых колес.
4. Уменьшения расхода топлива.
4. Неправильная регулировка схождения колес вызывает:

1. Увеличение свободного хода рулевого колеса
2. Ухудшение работы тормозов
3.Ухудшение управляемости автомобиля и увеличения износа шин1
4. Повышение износа подшипников ступиц колес.
5. Углы поворота внутреннего θв и наружного θн по отношению к центру поворота колёс имеют следующее соотношение:

1. θв  < θн
2. θв = θн
3. θв  > θн
6. Минимальный радиус поворота автомобилей с управляющими передними и задними колёсами по сравнению с автомобилями с только передними управляемыми колёсами будет:

1. Большим.

2. Равным.

3. Меньшим.

7. Стабилизирующий момент, действующий на управляемые колёса, в результате наклона шкворней в продольной плоскости называется:

1. Весовым.

2. Скоростным.

3. Тяговым.

8. Стабилизирующий момент, действующий на управляемые колёса, в результате наклона шкворней в поперечной плоскости называется:

1. Весовым.

2. Скоростным.

3. Тяговым.

Раздел №12 Тормозное управление
1. Максимальное значение тормозной силы зависит от:

1. Коэффициента сопротивления качению колеса.

2. Коэффициента трения колеса о дорогу.

3. Коэффициентом сцепления колеса с дорогой.

2. Максимальное значение тормозной силы обеспечивается, когда тормозящимися выполнены:

1. Передние колёса.

2. Задние колёса.

3. Передние и задние колёса.

3. Для удержания остановленного автомобиля на месте без ограничения времени служит:

1. Рабочая тормозная система.

2. Стояночная тормозная система.
3. Запасная тормозная система.

4. На легковых автомобилях применяются следующие приводы тормозов:

1. 
Механический.
2.
Гидравлический.
3. 
Пневматический.

4. 
Комбинированный.

5. Дисковый тормоз наиболее эффективен за счет:

1. Большого усилия, прижимающего трущиеся поверхности друг к другу.
2.
Большой площади трущихся поверхностей
3.
Равномерного прижима трущихся поверхностей
4. Простоты конструкции.
6. Какой позицией на рисунке отмечен вакуумный усилитель:
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1. 5.

2. 6.

3. 11.

4. 17.

7. Какой позицией на рисунке отмечен передний контур:

1. 3.

2. 11.

3. 12.

4. 18.

8. Какой позицией на рисунке отмечен главный тормозной цилиндр:

1. 2.

2. 4.

3. 6.

4. 11.

9. Какой позицией на рисунке отмечены тормозные колодки:

1. 6.

2. 8.

3. 10.
4. 15.

10. Какой позицией на рисунке отмечен регулятор давления:

1. 6.

2. 9.

3. 11.

4. 15.
                                                                                                               Приложение А2
Оценочные средства
Тестовые задания по разделам (4 семестр «Эксплуатационные свойства автомобиля»):
Раздел №1 и 2 Эксплуатационные свойства, условия эксплуатации и процесс движения автомобиля
1. Свойство автомобиля изменять или сохранять параметры движения при воздействии водителя на рулевое управление это:
1. Поворачиваемость.

2. Устойчивость.

3. Управляемость.
2. Свойство автомобиля работать без интенсивного изнашивания отдельных деталей, механизмов и систем, вызывающих прекращение эксплуатации автомобиля – это:
1. Прочность.

2. Долговечность.
3. Надежность.

3. Эксплуатационные свойства автомобиля определяют :
1. Надежность автомобиля.

2. Скоростные качества.

3. Приспособленность автомобиля к условиям эксплуатации.

4. Все перечисленное.

4. Какое свойство автомобиля связано с движением:
1. Вместимость

2. Прочность.

3. Устойчивость.

4. Все перечисленное.

5. Какое свойство автомобиля связано с надежностью:
1. Устойчивость.

2. Плавность хода.

3. Ремонтопригодность.

4. Все перечисленное.

6. Свойства автомобиля не связанные с движением, это:
1. Экономичность.

2. Маневренность.

3. Вместимость.

4. Все перечисленные.

7. Свойства автомобиля двигаться вне дорог называется:
1. Управляемость.

2. Проходимость.

3. Маневренность.

4. Все перечисленные.

8. Свойство автомобиля защищать пассажиров и груз от неровностей дороги называется:
1. Плавность хода.

2. Поворачиваемость.

3. Устойчивость.

4. Все перечисленные.

9. Свойство автомобиля предупреждать ДТП называется:
1. Пассивная безопасность.

2. Активная безопасность.

3. Устойчивость.

4. Все перечисленные.

10. Свойство автомобиля снижать последствия ДТП – это:

1. Пассивная безопасность.

2. Активная безопасность.

3. Прочность.

4. Все перечисленные.

11. Какие условия эксплуатации автомобиля характеризуются видом и количеством перевозимых грузов, дальностью перевозок, режимом работы, видами маршрутов, условиями хранения, техническим обслуживанием:

1. Дорожные условия.

2. Природно-климатические условия.

3. Транспортные условия.
12. Каким минимальным значениям максимальной скорости должен обладать автомобиль:

1. 30 км/ч.

2. 50 км/ч.

3. 75 км/ч.
4. 100 км/ч.

13. На какие свойства не оказывают влияние параметры двигателя:

1. Топливная экономичность.

2. Управляемость.

3. Экологичность.

4. Все перечисленные.

14. На какие свойства оказывают влияние параметры двигателя:

1. Топливная экономичность.

2. Маневренность.

3. Устойчивость.

4. Надежность.

15. На какие свойства оказывает влияние рулевое управление:
1. Проходимость.

2. Плавность хода.

3. Маневренность.

4. Все перечисленные.

16. На какие свойства не оказывает влияние подвеска автомобиля:
1. Тормозные.

2. Тягово-скоростные.

3. Устойчивость.

4. Все перечисленное.

17. Какие условия не относятся к условиям эксплуатации:
1. Дорожные.

2. Транспортные.

3. Природно-климатические.

4. Погодные.

18. Какие свойства автомобиля определяют понятие «надежность»:
1. Безотказность.

2. Ремонтопригодность.

3. Долговечность.

4. Все перечисленные.

19. Свойство автомобиля отклонятся от траектории заданной водителем:
1. Поворачиваемость.

2. Управляемость.

3. Устойчивость.

4. Маневренность.

20. Зависимость эффективной мощности двигателя и развиваемого крутящего момента от частоты вращения коленчатого вала называется:
1. Нагрузочная характеристика двигателя.

2. Внешняя скоростная характеристика двигателя.

3. Регуляторная характеристика двигателя.

4. Топливная характеристика двигателя.

21. Как правильную расставить символы:
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1. 1-ωе; 2-Ме; 3-Ne; 4-ge; 5-GT.

2. 1-ge; 2-GT; 3-Ne; 4-Ме; 5-ωе.

3. 1-Ме; 2-Ne; 3-GT; 4-ge; 5-ωе.
4. 1-Ne; 2-Ме; 3-GT 4-ωе; 5-ge;.
22. Как определяется коэффициент приспособляемости двигателя по оборотам:
1. Отношением скорости вращения при максимальной мощности к скорости вращения при максимальном моменте.

2. Отношением скорости вращения при максимальном моменте к скорости вращения при максимальной мощности.

3. Отношением максимальной скорости вращения к минимальной.

4. Отношением максимальной скорости вращения к скорости вращения при максимальной мощности.

23. Что на внешней скоростной характеристике двигателя обозначают символом «Ne»:
1. Эффективную мощность двигателя.

2. Эффективный крутящий момент.

3. Коэффициент приспособляемости.

4. Удельный расход топлива.

24. Что на внешней скоростной характеристике двигателя обозначают символом «Мe»:
1. Эффективную мощность двигателя.

2. Эффективный крутящий момент.

3. Коэффициент приспособляемости.

4. Удельный расход топлива.

25. Что на внешней скоростной характеристике двигателя обозначают символом «ge»:
1. Эффективную мощность двигателя.

2. Эффективный крутящий момент.

3. Коэффициент приспособляемости.

4. Удельный расход топлива.

26. Как определяется коэффициент приспособляемости двигателя по крутящему моменту:
1. Отношением максимальной мощности к максимальному моменту.

2. Отношением максимального момента к моменту при максимальной мощности.
3. Отношением максимального момента к моменту при минимальной мощности.

4. Отношением максимальной мощности к минимальной.

27. Максимальная частота вращения коленчатого вала дизельного двигателя определятся как:
1. ωmax = (1,05…1,1) ωN.

2. ωmax = (1,1…1,2) ωN.

3. ωmax = (1,0…1,05) ωN.
4. ωmax = (0,8…0,9) ωN.

28. Максимальная частота вращения коленчатого вала бензинового двигателя легкового автомобиля определяется как:
1. ωmax = (1,05…1,1) ωN.

2. ωmax = (1,1…1,2) ωN.

3. ωmax = (1,0…1,05) ωN.
4. ωmax = (0,8…0,9) ωN.

29. Максимальная частота вращения коленчатого вала бензинового двигателя грузового автомобиля с регулятором определятся как:
1. ωmax = (1,05…1,1) ωN.

2. ωmax = (1,1…1,2) ωN.

3. ωmax = (1,0…1,05) ωN.
4. ωmax = (0,8…0,9) ωN.

30. Для чего в дизельных двигателях ограничивают скорость вращения коленчатого вала:
1. С целью экономии топлива.

2. С целью снижения токсичности выхлопных газов.

3. С целью предупреждения поломки кривошипно-шатунного механизма.

4. С целью предупреждения поломки газораспределительного механизма.

31. Что называют нагрузочной характеристикой двигателя:

1. Зависимость крутящего момента и мощности от угловой скорости вращения коленчатого вала.

2. Зависимость часового и удельного расхода топлива от эффективной мощности двигателя.

3. Зависимость эффективной мощности и удельного расхода топлива от часового расхода топлива.

4. Зависимость расхода топлива от частоты вращения коленчатого вала.

32. Что называют регулировочной характеристикой двигателя:
1. Зависимость крутящего момента и мощности от угловой скорости вращения коленчатого вала.

2. Зависимость часового и удельного расхода топлива от эффективной мощности двигателя.

3. Зависимость эффективной мощности и удельного расхода топлива от часового расхода топлива.

4. Зависимость расхода топлива от частоты вращения коленчатого вала.

33. У какого типа автомобилей коэффициент грузоподъемности выше:

1. Легковой автомобиль.

2. Спецтехника.

3. Тягач.
34. Какой рекомендуемый пробег легкового автомобиля до ТО-1:

1. 10000 км.

2. 7000 км.

3. 5000 км.
4. 4000 км

35. Какой рекомендуемый пробег легкового автомобиля до ТО-2:

1. 10000 км.

2. 16000 км.
3. 18000 км.

4. 20000 км.
36. Какой рекомендуемый пробег грузового автомобиля до ТО-2:

1. 10000 км.

2. 12000 км.
3. 13000 км.

4. 16000 км.
37. Какой рекомендуемый пробег автобуса до ТО-1:

1. 2500 км.

2. 3500 км.
3. 4000 км.

4. 5000 км.
38. Как изменяются нормативы пробега до очередного ТО автомобилей с ухудшением условий эксплуатации: 
1. Уменьшаются.
2. Остаются без изменений.

3. Увеличиваются.

39. Что является главным фактором, определяющим тягово-скоростные свойства автомобиля:
1. Внешняя скоростная характеристика двигателя.

2. Масса автомобиля. 

3. Параметры трансмиссии.

4. Все перечисленное.
40. Что относится к показателям оценки тягово-скоростных свойств:
1. Максимальная скорость.

2. Время разгона.

3. Максимальный преодолеваемый подъем.

4. Все перечисленное.

41. Какие силы, действующие на автомобиль, зависят от скорости движения:
1. Сила тяжести.

2. Сила инерции.

3. Сила сопротивления воздуха.

4. Все перечисленные.

42. Какие силы, действующие на автомобиль, не зависят от скорости движения:
1. Сила тяжести.

2. Сила сопротивления качению.
3. Сила сопротивления воздуха.

4. Все перечисленное.

43. Какие силы, действующие на автомобиль, изменяются при изменении уклона дороги:
1. Вес автомобиля.

2. Реакции переднего и заднего мостов.

3. Сила сопротивления воздуха.

4. Сила инерции.

44. Как направлена реакция, действующая со стороны дороги на колесо, от веса автомобиля:
1. Вертикально вверх.

2. Перпендикулярно поверхности дороги.

3. Касательно поверхности дороги.

4. Вертикально вниз.

45. К какой точке автомобиля приложена сила инерции:
1. К центру тяжести.
2. К центру инерции.

3. К точке контакта колеса с дорогой.

4. К центру парусности.

46. Что показывает тяговая характеристика автомобиля:
1. Зависимость силы тяги на колесах от скорости движения.
2. Зависимость силы тяги на колесах от передаточного числа трансмиссии.

3. Зависимость силы сопротивления от оборотов двигателя.

47. Как правильно расставить символы на рисунке:
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1. 1-Rz1; 2-Rz2; 3-Rx1; 4-Rx2; 5-Ga; 6-Pв; 7-Рп; 8-Ри; 9- Ga · cos α.
2. 1-Rx1; 2-Rx2; 3-Rz1; 4-Rz2; 5- Ga · cos α; 6-Ри; 7-Pв; 8-Рп; 9-Ga.
3. 1-Ga; 2- Ga · cos α; 3-Rx1; 4-Rx2; 5-Rz1; 6-Rz2; 7-Pв; 8-Рп; 9-Ри.
48. Какая формула отвечает условиям движения автомобиля:
1. Рсц ≤ Рт ≤ Рд + Рв.

2. Рсц ≥ Рт ≤ Рд + Рв.

3. Рсц ≥ Рт ≥ Рд + Рв.
4. Рсц ≤ Рт ≥ Рд + Рв.

49. По какой формуле определяется сила сопротивления движению автомобиля на подъем:

1. Рд = Ga (f + i).
2. Рд = Ga  f.
3. Рд = Ga  f  v2.
4. Рд = Ga /ψ.
50. По какой формуле находится сила сопротивления воздуха:

1. РВ = kB FB V.
2. РВ = kB FB V2.
3. РВ = B H V2.
4. РВ = B H V3.

51. Как правильно расставить символы на рисунке:
[image: image27.png]



1. 1-Рд + Рв; 2-Рсц; 3-Рв; 4-Рд; 5-Рт 1; 6-Vmax; 7-Рт 2; 8-Рт 3.

2. 1-Рд; 2-Рв; 3-Рд + Рв; 4-Рт 3; 5-Рт 2; 6-Рт 1; 7-Рсц; 8-Vmax. 
3. 1-Рт 1; 2-Рт 2; 3-Рд + Рв; 4-Рт 3; 5-Рд; 6-Рв; 7-Vmax; 8-Рсц.
52. На каком рисунке изображен график мощностного баланса автомобиля:
[image: image28.png]



1. А.                      А                                 Б                                В

2. Б.
3. В.

53. В какой зависимости находится мощность, потребная на преодоление сопротивления воздуха от скорости движения автомобиля?
1. В линейной.
2. В квадратичной.
3. В кубической.
4. Не зависит.
54. По какой формуле определяется сила тяги на колесах автомобиля:
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55. По какой формуле определяется сила сопротивления разгону:
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56. По какой формуле приближенно оценивается коэффициент учета вращающихся масс:
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57. Какая формула выражает уравнение силового баланса в общем виде:

1. Рт = Рк (  Рв + Ри ( Рп
2. Рт = Рк + Рв ( Ри ( Рп
3. Рт = Рк + Рв ( Ри ( Рм
4. Рт = Рк + Рв ( Ри ( Рм
Раздел №3 и 5 Тягово-скоростные и тормозные свойства автомобиля
1. Как называется радиус условного недеформируемого колеса, катящегося без скольжения и имеющего одинаковые с реальным колесом угловую и линейную скорости:

1. Свободный радиус.

2. Статический радиус.

3. Динамический радиус.

4. Радиус качения.
2. Расстояние от центра неподвижного колеса до поверхности дороги называется:
1. Статическим радиусом.

2. Радиусом качения.

3. Динамическим радиусом.

4. Свободным радиусом.

3. Как правильно расставить символы на рисунке:
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1. 1-Pz; 2-Px; 3-Rz; 4-Rx; 5-aш.

2. 1-Rz; 2-Rx; 3-aш; 4-Pz; 5-Px.

3. 1-aш; 2-Pz; 3-Rx; 4-Rz; 5-Px.

4. 1-Px; 2-Pz; 3-Rz; 4-aш; 5-Rx.

4. По какой формуле в соответствии с представленным рисунком определяют силу сопротивления качению колеса:
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5. Как изменяется коэффициент φх в зависимости от скольжения колеса:
1. Не изменяется.
2. Увеличивается.
3. Уменьшается.
4. Увеличивается до определенного значения, затем снижается.
6. Отношение нормальных реакций дороги на колеса движущегося автомобиля к нормальным реакциям неподвижного автомобиля на горизонтальной поверхности называется:
1. Коэффициент перераспределения моментов.

2. Коэффициент тяги.

3. Коэффициент перераспределения реакций.
4. Коэффициент сцепления.

7. По какой формуле вычисляется динамический фактор:
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8. На каком графике изображена зависимость изменения коэффициента сцепления шины с дорогой от давления воздуха в шине:

[image: image50.png]
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1. А.
2. Б.

3. В.

9. На каком графике изображена зависимость изменения коэффициента сцепления шины с дорогой от скорости движения:
[image: image51.png]
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1. А.

2. Б.
3. В.

10. На каком графике изображена зависимость изменения коэффициента сцепления шины с дорогой от вертикальной нагрузки на колесо:
[image: image52.png]
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1. А.

2. Б.

3. В.
11. Коэффициент сцепления шины с дорогой на сухом чистом асфальте выше для:
1. Шины с мелким рисунком.

2. Шины с крупным рисунком протектора.

3. Шины без протектора.

4. Не имеет значения.

12. Коэффициент сцепления шины с дорогой на мокром асфальте выше для:
1. Шины с мелким рисунком.

2. Шины с крупным рисунком протектора.

3. Шины без протектора.

4. Не имеет значения.

13. Коэффициент сцепления шины с дорогой на грунте выше для:
1. Шины с мелким рисунком.

2. Шины с крупным рисунком протектора.

3. Шины без протектора.

4. Не имеет значения.

14. Как изменяется коэффициент сцепления с дорогой с увеличением давления воздуха в шине:
1. Увеличивается.

2. Уменьшается.

3. До определенных пределов увеличивается, затем уменьшается.

4. Не изменяется.

15. Какова минимальная величина коэффициента сцепления шины с дорогой необходимая для безопасного движения:
1. φх = 0,2.

2. φх = 0,3.

3. φх = 0,4.

4. φх = 0,5.

16. Как изменяется коэффициент сцепления шины с дорогой с увеличением вертикальной нагрузки на колесо:
1. Увеличивается.

2. Уменьшается.

3. До определенных пределов увеличивается, затем уменьшается.

4. Не изменяется.

17. Что изображено на рисунке:
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1. Схема качения колеса.

2. Эпюра напряжений, действующих в катящемся колесе.
3. Деформация шины при качении.

4. Скольжение шины по дороге.

18. На каком рисунке показана зависимость изменения коэффициента сопротивления качению от скорости движения:
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1. А.
2. Б.

3. В.

19. На каком рисунке показана зависимость изменения коэффициента сопротивления качению от давления воздуха в шине:
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1. А.                    А                              Б                           В

2. Б.
3. В.

20. На каком рисунке показана зависимость изменения коэффициента сопротивления качению от крутящего момента передаваемого через колесо:

[image: image56.png]
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1. А

2. Б.

3. В.
21. Для каких колес коэффициент сопротивления качению выше:
1. Ведущих.
2. Ведомых.

3. Не имеет значения.

22. Каковы причины возникновения силы сопротивления качению колес:

1. Гистерезисные потери в шинах.

2. Смятие покрытия, образование колеи.

3. Поверхностное трение шин о дорогу.

4. Все вышеперечисленное.

23. Сила, воздействующая со стороны дороги на катящееся или неподвижное колесо – это:

1. Сила тяжести.

2. Сила упругости. 

3. Нормальная реакция.
4. Сила тяги.

24. Какие нормативные документы устанавливают систему показателей оценки тягово-скоростных свойств автомобиля:

1. ГОСТ 22576-90.

2. ГОСТ 21398-89.

3. Правила ЕЭК ООН №68.

4. Все вышеперечисленные.
25. Какой из показателей не принимают в расчет при выборе автомобиля заданного целевого назначения:

1. Максимальная скорость.

2. Время разгона до заданной скорости.

3. Динамический фактор на минимальной скорости.
4. Максимальный преодолеваемый уклон.

26. Как называется величина, характеризующая потенциальные возможности автомобиля по преодолению дорожных сопротивлений или сообщению ему ускорения в данных дорожных условиях:

1. Сила тяги.

2. Ускорение.

3. Мощность двигателя.

4. Динамический фактор.
27. От чего зависит время переключения коробки передач:

1. От конструкции КПП.

2. От массы автомобиля.

3. От квалификации водителя.

4. Все вышеперечисленное.
28. Какие показатели не являются измерителями тормозных свойств автомобиля:

1. Замедление при торможении.

2. Время торможения.

3. Тормозной путь.

4. Максимальная скорость.

29. Какая формула правильно выражает замедление автомобиля при торможении:
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[image: image57.wmf]в

x

x

вр

P

R

R

g

G

j

+

+

×

×

=

2

1

3

d

.

2. 
[image: image58.wmf]g

G

P

R

R

j

вр

в

x

x

×

×

+

+

=

d

2

1

3

.

3. 
[image: image59.wmf]g

G

P

R

R

j

вр

в

x

x

×

×

+

+

=

d

2

1

3

.

4. 
[image: image60.wmf]g

m

P

R

R

j

вр

в

x

x

×

×

+

+

=

d

2

1

3

.

30. По какой формуле определяют время торможения:

1. 
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31. Как правильно расставить символы на диаграмме торможения:
                         [image: image65.png]



1. 1-tср; 2-tн; 3-jз; 4-V; 5-tуст.

2. 1-tуст; 2-tн; 3-V; 4-jз; 5-tср.
3. 1-V; 2-jз; 3-tср; 4-tн; 5-tуст.

32. Что показывает коэффициент эффективности торможения:
1. Как распределяются реакции осей автомобиля при торможении.

2. Во сколько раз действительное замедление меньше расчетного.
3. Как влияет скорость движения на эффективность торможения.

4. Как влияет коэффициент сцепления на эффективность торможения.

33. Какое значение коэффициента эффективности торможения для легковых автомобилей:
1. 1…1,1.

2. 1,1…1,2.

3. 1,2…1,4.

4. 1,4…1,6.

34. Значение коэффициента эффективности торможения для грузовых автомобилей:
1. 1…1,1.

2. 1,1…1,2.

3. 1,2…1,4.

4. 1,4…1,6.

35. По какой формуле вычисляют вертикальную реакцию переднего моста при торможении:
1. 
[image: image66.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

g

j

B

L

G

R

z

3

.

2. 
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36. По какой формуле вычисляют вертикальную реакцию заднего моста при торможении:
1. 
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37. По какой формуле вычисляют путь, проходимый автомобилем при торможении за время нарастания замедления:
1. 
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38. По какой формуле вычислить максимально возможное замедление при торможении:

1. j = g φх.
2. j = Ga f ∙ φх.
3. j = ma φх.
4. j = g f ∙ φх.

39. Какие колеса автомобиля при торможении блокируются первыми:

1. Передние.
2. Задние.
3. Не имеет значение.

40. Блокировка каких колес опаснее:
1. Передних.
2. Задних.
3. В зависимости от дорожных условий.
41. Каковы условия движения автомобиля по сцеплению:

1. РТ ≥ Ga φx.
2. РТ ≥ Ga f.
3. РТ ≤ Ga φx.
4. РТ ≤ Ga f.
42. Максимальное замедление при торможении для транспортных средств категории М1 должно быть не ниже:

1. 5,5 м/с2.

2. 6 м/с2.

3. 7 м/с2.

4. 8 м/с2.

43. Максимальное замедление при торможении для транспортных средств категории №1 должно быть не ниже:

1. 5,5 м/с2.

2. 6 м/с2.

3. 7 м/с2.

4. 8 м/с2.

44. Максимальное замедление при торможении для транспортных средств категории N1, N2 должно быть не ниже:

1. 5,5 м/с2.

2. 6 м/с2.

3. 7 м/с2.

4. 8 м/с2.

Раздел №4 Топливная экономичность

1. В каких единицах измеряется путевой расход топлива:

1. л / км.
2. л / 100 км.
3. л / час.
4. 
[image: image78.wmf]час
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2. При какой величине загрузки двигателя экономичность автомобиля максимальна:

1. 10…20%.
2. 30…50%.
3. 80…100%.
4. 100…120%.
3. В какой зависимости от скорости движения находится путевой расход топлива:

1. Линейной.
2. Квадратичной.
3. Кубической.
4. Не зависит.
4. Какие документы определяют частные характеристики и показатели топливной экономичности автомобиля:

1. ГОСТ 20301-90.

2. ГОСТ 10504-88.

3. Правила ЕЭК ООН  № 15 и 84.
4. Все перечисленное.

5. На какой скорости проверяется контрольный расход топлива у грузовых автомобилей:

1. 40 км/ч и 60 км/ч.

2. 60 км/ч и 80 км/ч.
3. 90 км/ч.

4. На любой из перечисленных.

6. График зависимости путевого расхода топлива Qs от скорости v автомобиля при различных коэффициентах суммарного дорожного сопротивления – это:

1. Топливно-экономическая характеристика.

2. Топливная характеристика установившегося движения.

3. Топливная характеристика при различных циклах движения.

7. Что верно:

1. Увеличение удельной мощности автомобиля Руд всегда приводит к снижению путевого расхода топлива.

2. Увеличение удельной мощности автомобиля Руд до определенных пределов приводит к снижению Qs, но при Руд >Руд.опт расход топлива заметно возрастает.
3. Уменьшение удельной мощности автомобиля Руд всегда приводит к снижению путевого расхода топлива.

8. Какова формула путевого расхода топлива при установившемся движении:
1. QS = 
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3. QS = 
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4. QS = 
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9. Дизельный двигатель по сравнению с бензиновым … (прожолжить):

1. Обладает большим удельным расходом.

2. Экономичнее на 20–30%.
3. Экономичнее на 10–15%.

10. Какую часть затрат на автомобильные перевозки составляют затраты на топливо:
1. 5…10%.

2. 10…15%.
3. 15…20%.

4. 20…25%.

11. По какой формуле вычисляют часовой расход топлива двигателем:

1. 
[image: image83.wmf]
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12. Какой расход топлива не зависит от скорости движения автомобиля:
1. Путевой расход.

2. Расход на единицу транспортной работы.
3. Часовой расход.

4. Все перечисленное.

13. Формула Шлиппе для расчета удельного эксплуатационного расхода топлива:
1. gэ = gN · kω · kИ.
2. gэ = gN · Ne · kω · kИ.

3. 
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4. gэ = gN · И · kИ.

14. Чему равен удельный эффективный расход топлива при максимальной мощности для бензиновых двигателей:
1. 200…220 г/(кВт · ч).

2. 220…260 г/(кВт · ч).

3. 260..300 г/(кВт · ч).

4. 300…340 г/(кВт · ч).
15. Чему равен удельный эффективный расход топлива при максимальной мощности для дизельных двигателей:

1. 200…220 г/(кВт · ч).

2. 220…260 г/(кВт · ч).
3. 260..300 г/(кВт · ч).

4. 300…340 г/(кВт · ч).
16. На сколько снижает расход топлива замена бензинового двигателя дизельным равной мощности:
1. 10…20%;

2. 20…30%.

3. 30…40%.

4. 40…50%.

17. На сколько повышает расход топлива наличие одной неработающей свечи:

1. 10…20%;

2. 20…25%.

3. 25…30%.

4. 30…35%.

18. Нарушение в углах установки управляемых колес увеличивает расход топлива на:
1. 5…10%;

2. 10…15%.

3. 15…20%.

Раздел №6, 7 и 8 Управляемость, маневренность и поворачиваемость автомобиля
1. На сколько фаз делится поворот автомобиля:

1. Две.
2. Три.
3. Четыре.
4. Пять.
2. Как называется фаза движения автомобиля, когда водитель поворачивает руль в сторону поворота:
1. Вход в поворот.

2. Поворот.

3. Выход из поворота.

3. Как называется фаза движения, когда автомобиль движется с повернутыми колесами:
1. Вход в поворот.

2. Поворот.

3. Выход из поворота.

4. Как называется фаза движения автомобиля, когда водитель возвращает передние колеса в прямолинейное положение:
1. Вход в поворот.

2. Поворот.

3. Выход из поворота.

5. При равномерном движении автомобиля по окружности действующая на него центробежная сила определяется как:
1. Рц = т · V2 · R.

2. Рц = т · ω2 · ρ.

3. 
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6. Как правильно расставить символы на схеме поворота автомобиля:
[image: image90.png]



1. 1-R; 2-L; 3-ρ; 4-θ.

2. 1-L; 2-R; 3-ρ; 4-θ.
3. 1-ρ;2-L; 3-R; 4-θ.

7. Как найти центр поворота автомобиля:
1. Продлить ось заднего моста, из центра переднего моста провести прямую под углом θ к оси автомобиля:

2. Провести перпендикуляры к векторам скорости переднего и заднего моста.
3. Провести перпендикуляр из центра тяжести к оси автомобиля и провести линию из центра переднего моста под углом θ к оси автомобиля.

8. По какой формуле определяют радиус поворота автомобиля на «жестких» шинах:
1. R = L · tg θ.

2. R = L / tg θ.
3. R = tg θ / L.

4. R = L + tg θ.

9. По какой формуле вычисляют дополнительную поперечную силу, действующую на автомобиль при повороте:
1. Р′у = тV · ωy.k. · L.

2. Р′у = тV · ωy.k. / L.
3. Р′у = тV · L. / ωy.k.

4. Р′у = т · L  / V · ωy.k.
10. На участке входа в поворот основная и дополнительная поперечные силы:
1. Складываются.

2. Вычитаются.

3. Перемножаются.

4. Не зависят друг от друга.

11. На участке выхода из поворота основная и дополнительная поперечные силы:
1. Складываются.

2. Вычитаются.

3. Перемножаются.

4. Не зависят друг от друга.

12. Указать неправильную формулу для расчета центробежной силы, действующей на автомобиль при повороте:

1.
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13. С уменьшением жесткости шины радиус поворота … (продолжить):
1. Увеличивается.
2. Уменьшается.
3. Не изменяется.
4. В зависимости от жесткости передних и задних шин.
14. Что определяет избыточную поворачиваемость автомобиля:

1. δув 2 > δув 1.
2. δув 2 < δув 1.
3. δув 2 = δув 1.

15. Свойство колеса катиться под углом к плоскости своего вращения вследствие действия боковой силы называется:
1. Эластичность колеса.

2. Поворот колеса.

3. Увод колеса.
16. Причины возникновения самовозбуждающихся колебаний управляемых колес:

1. Перекос моста.

2. Возникновение гироскопического момента в горизонтальной плоскости.
3. Дисбаланс колес.

4. Все вышеперечисленное.

17. Как осуществляют стабилизацию управляемых колес автомобиля:

1. Применением независимой подвески.

2. Продольным наклоном шкворня.

3. Поперечным наклоном шкворня.

4. Продольным и поперечным наклоном шкворня.
18. Угол, заключенный между плоскостью колеса и вертикальной плоскостью, параллельной продольной оси автомобиля — это:
1. Угол схождения управляемых колес.

2. Угол продольного наклона шкворня.

3. Угол развала управляемых колес.
19. По какой формуле определяется критическая скорость автомобиля по уводу:
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20. Указать правильную формулу для вычисления коэффициента поворачиваемости автомобиля:

1. 
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21. С уменьшением жесткости шины радиус поворота … (продолжить):
1. Увеличивается.
2. Уменьшается.
3. Не изменяется.
4. Изменяется в зависимости от жесткости передних и задних шин.
22. Что определяет избыточную поворачиваемость автомобиля:

1. δув 2 > δув 1.
2. δув 2 < δув 1.
3. δув 2 = δув 1.

23. В каких случаях автомобиль обладает избыточной поворачиваемостью:
1.  ηпов > 1.

2.  ηпов < 1.

3.  ηпов = 1.

24. В каких случаях автомобиль обладает недостаточной поворачиваемостью:
1.  ηпов > 1.

2.  ηпов < 1.

3.  ηпов = 1.

25. В каких случаях автомобиль обладает нейтральной поворачиваемостью:

1.  ηпов > 1.

2.  ηпов < 1.

3.  ηпов = 1.
26. Что необходимо сделать, чтобы получить недостаточную поворачиваемость:
1. Увеличить давление в передних шинах.

2. Уменьшить давление в передних шинах.

3. Увеличить нагрузку на задний мост.

27. Как изменяет зависимая подвеска увод колеса при повороте:
1. Увеличивает.

2. Уменьшает.

3. Не изменяет.
28. Как изменяет трапецеидальная независимая подвеска увод колеса при повороте:
1. Увеличивает.

2. Уменьшает.

3. Не изменяет.

29. Как изменяет подвеска типа «качающаяся свеча» увод колеса при повороте:
1. Увеличивает.

2. Уменьшает.

3. Не изменяет.
Раздел №9 Проходимость 
1. Какими документами нормированы значения ряда показателей проходимости:

1. Правила ЕЭК ООН № 55 и 102.
2. ГОСТ 22600-77.

3. ГОСТ 12100-74.

4. Всеми вышеперечисленными.

2. Какой показатель определяет возможность преодоления поперечных неровностей, ширина которых соизмерима с колеей автомобиля:

1. Угол свеса.

2. Дорожный просвет.

3. Продольный радиус проходимости.

4. Поперечный радиус проходимости.
3. Какие показатели характеризуют возможности автомобиля преодолевать неровности и препятствия на пути движения и вписываться в требуемую полосу движения на дороге:

1. Колесная формула, тип шин.

2. Показатели профильной проходимости.
3. Дорожный просвет, передний и задний свесы.

4. Все вышеперечисленное.

4. Какой механизм предназначен для обеспечения возможности вращения левого и правого колес моста с разными угловыми скоростями:

1. Планетарный редуктор.

2. Главная передача.

3. Дифференциал.
4. Колесный редуктор.

5. Какой протектор выполнен на шинах, предусмотренных для работы вне дорог:

1. Мелкий.

2. Шипованный.

3. С большими грунтозацепами.
4. Универсальный.

6. К чему приводит уменьшение давления в шине:

1. К увеличению площади контакта.

2. Снижает коэффициент сцепления на мокрой и грязной дороге.

3. Снижает давление на дорогу.

4. Верно все вышеперечисленное.
7. Применение независимой подвески … (продолжить): 

1. Увеличивает допустимые перекосы мостов.
2. Уменьшает допустимые перекосы мостов.

3. Не влияет на перекос мостов.

8. Что представляет собой коэффициент сцепной массы:

1. Отношение полной массы к массе, приходящейся на ведущий мост.
2. Отношение полного веса, к весу, приходящемуся на ведущий мост.

3. Отношение массы, приходящейся на ведущий мост к полной массе ТС.

4. Отношение сцепного веса к силе тяги на колесах автомобиля.

9. В каком случае применяется несимметричный межосевой дифференциал:

1. Установлен на автомобилях высокой проходимости.

2. В случае большой разницы в нагрузках на ведущие мосты.
3. В случае малой разницы в нагрузках на ведущие мосты.

4. Устанавливается также на автомобилях повышенной проходимости.

10. В каком случае происходит паразитная циркуляция мощности в трансмиссии полно приводного автомобиля:

1. При блокировке межосевого дифференциала.

2. При проскальзывании ведущих колес относительно дороги.

3. При блокировке меж колесного дифференциала.

4. Все вышеперечисленное.
11. Какой из показателей автомобиля не влияет на его проходимость:

1. Дорожный просвет.
2. Габаритная длина.
3. Плечо свеса.
4. Радиус поворота.
12. Какими факторами оценивают проходимость автомобиля:
1. Габаритными.

2. Тяговыми.

3. Опорными.

4. Всем перечисленным.

13. Комплексный фактор проходимости учитывает:
1. Габаритные параметры и скорость движения автомобиля.

2. Снижение производительности и ухудшение экономичности в условиях бездорожья.

3. Удельную мощность автомобиля и удельное давление на грунт.

14. Углы, образованные плоскостью дороги и плоскостями касательными к колесам и выступающим низшим точкам передней и задней частей автомобиля называются:
1. Углы подъема.

2. Углы проходимости.

3. Углы свеса.

4. Углы гибкости.

15. Углы возможного отклонения оси сцепной петли прицепа от оси тягового крюка называются:
1. Углы подъема.

2. Углы проходимости.

3. Углы свеса.

4. Углы гибкости.

16. Тяговый динамический фактор автомобиля определяют по формуле:

1. Dсц = D·φх.

2. Dсц = (Gсц/Gа)· φх·cosα.

3. Dсц = Gа · φх ·cosα.

17. Какие параметры проходимости не относятся к габаритным:
1. Продольный радиус проходимости:

2. Угол гибкости.

3. Радиус колеса.

4. Плечо свеса.

18. Какие параметры проходимости не относятся к опорно-сцепным:
1. Рисунок протектора.

2. Радиус колеса.

3. Удельная мощность.

4. Удельное давление.

19. По какой формуле вычисляют комплексный фактор проходимости автомобиля:
1. 
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20. Применение гидротрансформатора в трансмиссии автомобиля:
1. Улучшает проходимость.

2. Ухудшает проходимость.

3. Не влияет на проходимость.

Раздел №10 Плавность хода

1. Что относится к упругому устройству подвески:

1. Пневмобаллон.

2. Пружина.

3. Рессора.

4. Все перечисленное.
2. Каким прибором измеряют плавность хода автомобиля:

1. Акселерометр.
2. Виброметр.
3. Тахометр.

3. Как вычислить приведенную жесткость подвески:

1.  
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4. Что относится к подрессоренным массам:

1. Масса кузова.
2. Масса трансмиссии.

3. Масса подвески.

4. Все вышеперечисленное.

5. Каковы приближенные частоты колебаний подрессоренных масс:

1. 350…700 мин-1.
2. 60…150 мин-1.
3. 200…350 мин-1.
4. 20…100 мин-1.
6. Какова приближенная частота низкочастотного резонанса кузова автомобиля:

1. 80…100 мин-1.
2. 100…120 мин-1.
3. 20…40 мин-1.
4. 30…80 мин-1.
7. Чему равна приближенная частота высокочастотного резонанса кузова автомобиля:

1. 300…400 мин-1.
2. 400…500 мин-1.
3. 500…600 мин-1.
8. Как влияет вес неподрессоренных масс на плавность хода:

1. Не влияет.

2. Снижение веса неподрессоренных масс снижает плавность хода.

3. Снижение веса неподрессоренных масс повышает плавность хода.
9. Как влияют шины на плавность хода:

1. Снижают низкочастотные колебания кузова.

2. Снижают среднечастотные колебания кузова.

3. Снижают высокочастотные колебания кузова.
10. Какая подвеска при плохих дорожных условиях более комфортабельна и долговечна:

1. «Мягкая» подвеска.
2. «Жесткая» подвеска.

3. Не имеет значения.

11. Какой вид колебаний кузова на рисунке обозначен позицией 1:

[image: image111.png]



1. Подергивание.

2. Шатание.

3. Подпрыгивание.

4. Покачивание.

5. Галопирование.

6. Виляние.

12. Какой вид колебаний кузова на рисунке обозначен позицией 2:
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1. Подергивание.

2. Шатание.

3. Подпрыгивание.

4. Покачивание.

5. Галопирование.

6. Виляние.

13. Какой вид колебаний кузова на рисунке обозначен позицией 3:
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1. Подергивание.

2. Шатание.

3. Подпрыгивание.

4. Покачивание.

5. Галопирование.

6. Виляние.

14. Какой вид колебаний кузова на рисунке обозначен позицией 4:
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1. Подергивание.

2. Шатание.

3. Подпрыгивание.

4. Покачивание.

5. Галопирование.

6. Виляние.

15. Какой вид колебаний кузова на рисунке обозначен позицией 5:
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1. Подергивание.

2. Шатание.

3. Подпрыгивание.

4. Покачивание.

5. Галопирование.

6. Виляние.

16. Какой вид колебаний кузова на рисунке обозначен позицией 6:

[image: image116.png]



1. Подергивание.

2. Шатание.

3. Подпрыгивание.

4. Покачивание.

5. Галопирование.

6. Виляние.

17. Что называют парциальной частотой колебаний:
1. Колебания, частота которых не зависит от других видов колебаний:

2. Колебания, частота которых меняется от воздействия других колебаний.

3. Колебания, у которых все степени свободы, кроме одной ограничены.
18. По какой формуле вычисляют коэффициент распределения подрессоренных масс:
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[image: image117.wmf]в

а

у

у

×

=

2

r

e

.
2. 
[image: image118.wmf]2

у

у

в

а

r

e

×

=

.

3. 
[image: image119.wmf]в

а

у

у

2

r

e

×

=

.

4. 
[image: image120.wmf]в

а

у

у

×

+

=

2

r

e

.
19. Какая формула наиболее точно описывает прямолинейное движение автомобиля на эластичных шинах:
 1.  
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Раздел №11 Устойчивость

1. Что понимают под понятием устойчивости:
1. Способность автомобиля удерживаться на дороге.

2. Способность автомобиля сохранять заданное направление движения под воздействием внешних сил.
3. Способность автомобиля противостоять боковым силам.

2. Внешние силы, действующие на автомобиль при движении, называются:

1. Помехи.

2. Возмущения.

3. Воздействия.

4. Усилия.

3. Как называется движение, при котором автомобиль не реагирует на действия внешних сил:
1. Невозмущенное.

2. Асимптотически устойчивое.

3. Неустойчивое.

4. Как называется движения, когда под действием внешних сил автомобиль сначала отклоняется, затем возвращается на заданную траекторию:
1. Невозмущенное.

2. Асимптотически устойчивое.

3. Неустойчивое.

5. Как называется движение, когда под действием внешних сил автомобиль не в состоянии вернуться к заданной траектории:

1. Невозмущенное.

2. Асимптотически устойчивое.

3. Неустойчивое.

6. Способность автомобиля сохранять прямолинейное движение называется:
1. Курсовая устойчивость.

2. Траекторная устойчивость.

3. Поперечная устойчивость.

7. Способность автомобиля двигаться по заданной траектории называется:
1. Курсовая устойчивость.

2. Траекторная устойчивость.

3. Поперечная устойчивость.

8. Способность автомобиля противостоять боковому скольжению и опрокидыванию называется:
1. Курсовая устойчивость.

2. Траекторная устойчивость.

3. Поперечная устойчивость.

9. Какие показатели автомобиля не относятся к понятию устойчивости:
1. Максимальный угол преодолеваемого подъема.

2. Максимальный угол преодолеваемого бокового уклона.

3. Критическая скорость по заносу на повороте.

4. критическая скорость по опрокидыванию на повороте.

10. Как определить критическую скорость автомобиля по условиям заноса?
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11. Условия качения колеса без бокового скольжения определяют по формуле:

1.
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12. По какой формуле рассчитывается критическая скорость по опрокидыванию:
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13. Предельный угол, при котором еще возможно прямолинейное движение автомобиля по косогору без бокового скольжения колес, это:

1. Критический угол поперечного уклона по опрокидыванию.

2. Критический угол поперечного уклона по боковому скольжению.
3. Определяет коэффициент поперечной устойчивости.

14. По какой формуле определяется критическая скорость автомобиля по опрокидыванию на вираже:
1. 
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15. Угол при котором еще возможно движение автомобиля на подъем без буксования называется:

1. Критический угол по опрокидыванию.

2. Критический угол продольной устойчивости.

3. Критический угол по буксованию.
16. Что верно:

1. Одновременная блокировка всех колес автомобиля может произойти только на дорогах с оптимальным коэффициентом сцепления (0,4…0,45).

2. При торможении на дороге с меньшим коэффициентом сцепления у автомобиля первыми блокируются задние колеса, что может привести к потере устойчивости автомобиля.

3. При торможении автомобиля на дорогах с более высоким коэффициентом сцепления первыми доводятся до юза передние колеса, что чревато потерей управляемости.

4. Все верно.
17. Что выражает формула 
[image: image140.wmf]y
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1. Угол перекоса мостов.

2. Критический угол бокового уклона по боковому скольжению.
3. Критический угол бокового уклона по опрокидыванию.

4. Критический угол бокового уклона по буксованию.

18. Как правильно расставить символы на схеме:
[image: image141.png]



1. 1 - Ру; 2 - G; 3 - Rzн; 4 - Rzв; 5 - Rун; 6 - Rув.

2. 1 - Ру; 2 - G; 3 -  Rун; 4 -  Rув; 5 - Rzн; 6 - Rzв.

3. 1 - Rун; 2 - Rzн; 3 - Ру; 4 - G; 5 - Rzн; 6 - Rzв.

19. Какое уравнение определяет условие опрокидывания автомобиля в соответствии с рисунком:
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1. 0,5m*g*B - Py*hg = Rzb*B.

2. 0,5m*g - Py* hg*B = Rzb*B.

3. 0,5Py* hg+ m*g*B = Rzb*B.
20. Какое уравнение определяет условие бокового скольжения автомобиля:
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1. Rув + Rун = G φу.

2. Rув + Rун = mv2/L.
3. Rув + Rун = Ру.
21. Какое уравнение определяет условие бокового скольжения автомобиля на косогоре:
[image: image144.jpg]



1. G + sinβ = G + cosβ*φу.

2. φу = G( sinβ + cosβ).
3. G sinβ = G cosβ*φу.

.

22. Какое уравнение определяет условие опрокидывания автомобиля на косогоре:  
[image: image145.jpg]



1. Rzb + G sinβ hg = 0,5В G cosβ.

2. G Rzb + sinβ = В G cosβ.
3. 0,5 Rzb + hg = В G cosβ.
23. При движении на повороте автомобиль опрокинется, если:

1. φу > В/2 hg.

2. φу < В/2 hg.

3. φу = В/2 hg.

24. При движении на повороте занос автомобиля наступит раньше опрокидывания, если:

1. φу > В/2 hg.

2. φу < В/2 hg.

3. φу = В/2 hg.

25. Критическим углом дороги по боковому скольжению называется:
1.Угол, при котором автомобиль соскальзывает в сторону.

2. Угол, при котором еще возможно движение без бокового скольжения.
3. Угол, при котором начинает скользить в сторону неподвижный автомобиль.

26. В случае заноса заднего моста на заднеприводном автомобиле для выхода из заноса необходимо: 
1. Прибавить «газ» и повернуть передние колеса в сторону заноса.

2. Убрать «газ» и повернуть передние колеса в сторону заноса.
3. Убрать «газ» и повернуть передние колеса в сторону противоположную заносу.

4. Прибавить «газ» и повернуть передние колеса в сторону противоположную заносу.

27. В случае заноса заднего моста на переднеприводном автомобиле для выхода из заноса необходимо: 
1. Прибавить «газ» и повернуть передние колеса в сторону заноса.
2. Убрать «газ» и повернуть передние колеса в сторону заноса.
3. Убрать «газ» и повернуть передние колеса в сторону противоположную заносу.

4. Прибавить «газ» и повернуть передние колеса в сторону противоположную заносу.

28. В случае заноса переднего моста на переднеприводном автомобиле для выхода из заноса необходимо: 
1. Прибавить «газ» и повернуть передние колеса в сторону заноса.
2. Убрать «газ» и повернуть передние колеса в сторону заноса.
3. Убрать «газ» и повернуть передние колеса в сторону противоположную заносу.

4. Прибавить «газ» и повернуть передние колеса в сторону противоположную заносу.
29. В случае заноса переднего моста на заднеприводном автомобиле для выхода из заноса необходимо: 
1. Прибавить «газ» и повернуть передние колеса в сторону заноса.
2. Убрать «газ» и повернуть передние колеса в сторону заноса.
3. Убрать «газ» и повернуть передние колеса в сторону противоположную заносу.

4. Не мешать автомобилю выйти из заноса.

30. По какой формуле определяют критический угол подъема заднеприводного автомобиля по буксованию:
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31. По какой формуле определяют критический угол подъема переднеприводного автомобиля по буксованию:
1.      
[image: image151.wmf]ч

g

h

L

а

tg

j

j

a

×

-

×

=

C

.
2.      
[image: image152.wmf]a

h

L

tg

x

x

g

×

×

-

=

j

j

a

.
[image: image153.wmf]
3.      
[image: image154.wmf]g

x

h

L

b

tg

+

=

j

a

.
4.      
[image: image155.wmf]b

h

L

tg

g

x

+

=

j

a

.

32. Коэффициент поперечной устойчивости автомобиля определяют по формуле:
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33. В каком случае более вероятен занос автомобиля на повороте:

1. φу > ηп.

2. φу = ηп.

3. φу < ηп.
34. В каком случае более вероятно опрокидывание автомобиля на повороте:

1. φу > ηп.
2. φу = ηп.

3. φу < ηп.
35. Численное значение коэффициента поперечной устойчивости для легковых автомобилей:
1. 0,9…1,2.

2. 0,6…0,8.

3. 0,5…0,6.
36. Численное значение коэффициента поперечной устойчивости для грузовых автомобилей:
1.     0,9…1,2.

2.     0,6…0,8.

3 0,5…0,6
37. Численное значение коэффициента поперечной устойчивости для автобусов:

1. 0,9…1,2.

2. 0,6…0,8.

3. 0,5…0,6.

Раздел №12 Надёжность, безопасность и экологичность автомобиля

1. Какая величина характеризует затраты труда на выполнение в данных условиях операции или группы операций:
1. Норматив пробега.

2. Трудоемкость.
3. Стоимость восстановления.

2. Какие факторы оказывают влияние на расход запасных частей:

1. Ухудшение качества восстановления.

2. Увеличение вариации ресурса детали.

3. Увеличение интенсивности эксплуатации.

4. Все вышеперечисленное.
3. К чему приводит увеличение периодичности ТО:

1. К увеличению ресурса, уменьшению удельных затрат.

2. Ресурс остается неизменным, уменьшение удельных затрат.

3. К сокращению ресурса, росту удельных затрат.
4. К увеличение ресурса при неизменных затратах.

4. Чем определяется планово-предупредительный характер системы технического обслуживания и ремонта: 
1. Плановым и принудительным (через установленные пробеги или промежутки времени работы подвижного состава) выполнением контрольно-диагностических операций.
2. Выполнением по пот​ребности необходимых работ.
3. Все вышеперечисленное.

5. Какое состояние объекта определяется невозможностью его дальнейшей эксплуатации из-за неустранимого ухода заданных параметров за установленные пределы или неустранимого снижения эффективности эксплуатации ниже допустимой, необходимости проведения среднего или капитального ремонта:

1. Неисправное.

2. Предельное.
3. Повреждение.

4. Предремонтное.

6. Состояние объекта, при котором он способен выполнять заданные функции, сохраняя значение заданных параметров в пределах, установленных нормативно-технической документацией, называется:

1. Исправное состояние.

2. Работоспособное состояние.
3. Неисправное состояние.

4. Нормальное состояние.

7. Каковы причины изменения конструктивных параметров узлов автомобилей:

1. Нагружение.

2. Взаимное перемещение элементов.

3. Воздействие внешней среды.

4. Воздействие оператора.

5. Все перечисленное.
8. В каком случае фиксируется отказ автомобиля:

1. Опоздание с выходом на линию.

2. Прекращение уже начатого транспортного процесса.

3. Досрочный возврат с линии.

4. Все вышеперечисленное.
9. Что относится к виду стратегии поддержания заданного уровня работоспособности:

1. Ремонт

2. Техническое обслуживание.
3. Расчет показателей технического состояния.

4. Комплексная диагностика агрегата (узла).

10. Чем определяется надежность системы в целом:

1. Методикой диагностики  системы в целом.

2. Качеством технического обслуживания и ремонта.

3. Надежностью составляющих элементов. 

11. Какие свойства автомобиля не относятся к надежности:
1. Безотказность.

2. Периодичность ТО.

3. Ремонтопригодность.

4. Долговечность.

12. Свойство автомобиля непрерывно сохранять работоспособность в течении наработки:
1. Безотказность.

2. Сохраняемость.

3. Ремонтопригодность.

4. Долговечность.

13. Свойство автомобиля сохранять работоспособность до наступления предельного состояния:
1. Безотказность.

2. Сохраняемость.

3. Ремонтопригодность.

4. Долговечность.

14. Свойство автомобиля, определяющее приспособленность к техническому обслуживанию и ремонту:
1. Безотказность.

2. Сохраняемость.

3. Ремонтопригодность.

4. Долговечность.

15. Свойство автомобиля выполнять свои функции без обслуживания или ремонта после хранения:
1. Безотказность.

2. Сохраняемость.

3. Ремонтопригодность.

4. Долговечность.

16. Какими параметрами характеризуется безотказность автомобиля:
1. Наработкой или пробегом до наступления предельного состояния.

2. Наработкой или пробегом до отказа.

3. Затратами труда на устранение отказа.

4. Сроком хранения.

17. Какими параметрами характеризуется долговечность автомобиля:

1. Наработкой или пробегом до наступления предельного состояния.

2. Наработкой или пробегом до отказа.

3. Затратами труда на устранение отказа.

4. Сроком хранения.

18. Какими параметрами характеризуется ремонтопригодность автомобиля:

1.  Наработкой или пробегом до наступления предельного состояния.

2.  Наработкой или пробегом до отказа.

3.  Затратами труда на устранение отказа.

4.  Сроком хранения.

19. Комплекс мер по предотвращению ДТП при движении транспортных средств – это:

1. Пассивная безопасность.

2. Послеаварийная безопасность.

3. Активная безопасность.
4. Экологическая безопасность.

20. Что входит в комплекс мер по пассивной безопасности автомобилей:

1. Применение ремней, подушек безопасности, «мягкий» руль, увеличение жизненного пространства в автомобиле, специальная конструкция замков дверей, бамперов.
2. АБС, применение усилителей рулевого управления, подушек безопасности, «мягкий» руль.

3. Устройства сигнализации утечки топлива из бака, запасные выходы, люки, применение негорючих материалов для облицовки салона ТС.

21. Комплекс мер по экологической безопасности автомобилей, это:

1. Уменьшение токсичности отработавших газов, совершенствование методов ремонта и эксплуатации автомобилей, оптимальная планировка дорог, снижение шумности работы двигателей и движения ТС.
2. Уменьшение токсичности отработавших газов, увеличение скорости движения транспортных потоков, повышение информативности ТС.

3. Устройства сигнализации утечки топлива из бака, запасные выходы, люки, применение негорючих материалов для облицовки салона ТС.

22. Какова цель применения легко сминаемых передней и задней частей кузова:

1 Поглощение энергии при ударе.

2. Уменьшение травмирования пассажиров.

3. Придание направления смятия, направления отрыва двигателя.

4. Все вышеперечисленное.
23. Чему равна оптимальная температура воздуха в кабинах водителей автомобилей:

1. +25(С.

2. +10(С.

3. +15(С.

4. +18(С.
24. Как влияют параметры микроклимата на утомляемость водителя:

1. Высокая температура в салоне повышает утомляемость водителя.

2. Высокая влажность понижает внимание.

3. Низкая влажность воздуха положительно сказывается на состоянии водителя.

4. Все вышеперечисленное.
                                                                                                                   Приложение В
Вопросы для опросам по разделам 3 семестра («Конструкция автомобиля»):

Раздел №1
1.
Каково назначение подвижного состава?

2.
Что представляет собой подвижной состав общего назначения, спе​циализированный и специальный?

3.
Каковы основные части автопоездов?

4.
Перечислите типы подвижного состава по проходимости и их ха​рактеристики.

5.
По каким параметрам и на какие классы подразделяются легковые, грузовые автомобили и автобусы?

6.
Какой безопасностью должен обладать подвижной состав?

7.
Назовите основные части автомобиля.

Раздел №2

1. Перечислите бензиновые и дизельные двигатели, их отличитель​ные особенности. Какие из них имеют большее распространение на лег​ковых автомобилях?

2.      Каковы основные параметры двигателя?

3.      Опишите рабочий процесс двигателя.

4.      Что определяет внешняя скоростная характеристика двигателя?

5. Почему мощность и момент двигателя на автомобиле меньше ука​занных в технических характеристиках, каталогах, проспектах и т.п.?

Раздел №3

1.     Перечислите основные части бензинового двигателя и дизеля и назначение.

2.        Что представляет собой кривошипно-шатунный механизм?

3.        Каковы основные части и детали кривошипно-шатунного механизма?
Раздел №4

1.        Каково назначение газораспределительного механизма?

          2.        Как осуществляется работа газораспределительного механизма?

          3.        Что представляют собой фазы газораспределения?

          4.      Почему необходимо выполнять регулирование газораспределитель​ного механизма?

Раздел №5

1. Каково назначение смазочной системы?

2. Объясните работу смазочной системы.

4. Зачем нужна вентиляция картера двигателя?
5. Каково назначение системы охлаждения?

6. Каков оптимальный температурный режим двигателей при жидкост​ной и воздушной системах охлаждения?

7. Опишите работу системы охлаждения.

8. Каковы меры предосторожности при обращении с антифризами?

Раздел №6
1. Каково назначение системы питания двигателя?

2. Что служит топливом для бензиновых, газовых двигателей и дизе​лей?

3. Какие показатели оценивают качество бензина и дизельного топ​лива?

4. Какие режимы работы двигателя вам известны и какова необходи​мая им горючая смесь?

5. Как работает система питания бензинового двигателя?

6. Как устроена система питания дизеля?

7. Что такое наддув двигателя и для чего он делается?

8. Как устроена и работает система питания газового двигателя?

9. Каковы меры безопасности при уходе за системой питания двига​теля?

Раздел №7

1. Каково назначение потребителей тока на автомобиле?

2. Почему при пуске двигателя стартер можно включать только на несколько секунд?

3. Что представляет собой система зажигания автомобиля?

4. Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при уходе за контактно-транзисторной и бесконтактной системами зажигания?

5. Зачем нужны контрольно-измерительные приборы?

Раздел №8

1. Что такое трансмиссия, ее определение, назначение и типы?

2. Почему происходит движение автомобиля при подводе трансмис​сией к ведущим колесам мощности и крутящего момента от двигателя?

3. Что характеризует колесная формула автомобиля?

4. Каковы основные механизмы механических трансмиссий автомо​билей с различными колесными формулами?

5. Какие эксплуатационные свойства автомобиля зависят от транс​миссии и ее технического состояния?

6. Что представляет собой сцепление и для чего оно предназначено?

7. Какие бывают сцепления по связи между ведущими и ведомыми деталям, по числу ведомых дисков, по созданию нажимного усилия и по приводу?

8. Из каких основных частей состоят однодисковое и двухдисковое сцепления и как в них передается крутящий момент от ведущих к ведо​мым деталям?

9. На каких автомобилях и почему имеют наибольшее применение одно- и двухдисковые сцепления с различными типами нажимных пру​жин и приводов управления?

10. Каково назначение коробок передач?

11. Что представляют собой ступенчатые коробки передач?

12. На каких типах автомобилей применяются двух-, трех- и много- вальные коробки передач?

13. Каково назначение дополнительных коробок передач?

14. Как устроены гидромеханические коробки передач, на каких авто​мобилях они применяются и какие эксплуатационные свойства повы​шают?

15. Каково назначение раздаточных коробок?

16. На каких типах автомобилей и с какой целью применяются разда​точные коробки?

17. Какие эксплуатационные свойства автомобиля и почему улучшает раздаточная коробка?

18. Каково назначение карданной передачи?

19. Перечислите основные части карданной передачи. Для чего необхо​димо в карданной передаче подвижное шлицевое соединение?

20. Где применяются в трансмиссии автомобилей карданные шарниры неравных и равных угловых скоростей?

21. Каково назначение мостов автомобилей?

22. Что представляет собой ведущий мост автомобиля?

23. Какие типы главных передач вам известны?

24. Что представляет собой гипоидная главная передача, ее преимуще​ства и недостатки?

25. Каково назначение дифференциалов?

26. Каковы преимущества и недостатки конического симметричного дифференциала?

27. Что и каким образом регулируется в главной передаче и дифферен​циале?

28. Каково назначение полуосей?

29. На каких типах автомобилей применяются комбинированные мосты?

Раздел №9

1. Каково назначение несущих систем автомобилей?

2. На каких типах автомобилей применяется рамная несущая система и почему?

3. Где и почему применяется кузовная несущая система?

4. Какие типы рам автомобилей вам известны?

5. На каких автомобилях и с какой целью устанавливаются надрамники?

Раздел №10

6. Что представляет собой подвеска автомобиля и для чего она пред​назначена?

7. Каковы основные устройства подвески?

8. Что представляют собой зависимая и независимая подвески колес автомобиля?

9. Каковы упругие устройства подвески?

10. Каков принцип действия гидравлического телескопического амор​тизатора?

6. Какие типы колес автомобилей вы знаете?

7. Каковы основные части автомобильного колеса?

8. В чем заключаются особенности камерной и бескамерной шин?

9. Что представляют собой диагональные и радиальные шины?

10. Каковы основные размеры шин?

11. Какие типы кузовов легковых автомобилей вам известны?

12. Каковы особенности конструкции кузовов автобусов?

13. Какие типы кузовов грузовых автомобилей вам известны?

14. Каковы основные части кузова грузового автомобиля?

15. Как обеспечивается безопасность кузова?

16. Какие системы обеспечивают комфортабельность кузова легкового автомобиля, автобуса и кабины грузового автомобиля?

17. На какие эксплуатационные свойства автомобиля оказывает суще​ственное влияние обтекаемость кузова?

Раздел №11

1. Что называется, рулевым управлением?

2. Как устроены травмобезопасные рулевые управления?

3. Назовите основные части рулевого управления. Каково их назначе​ние?

4. Что представляет собой гидроусилитель? Каково его назначение? Почему водитель чувствует дорогу при гидроусилителе?

5. Какие эксплуатационные свойства автомобиля зависят от рулевого управления и его технического состояния?
Раздел №12
1. Какие типы тормозных систем вам известны?

2. Каковы основные части тормозных систем?

3. Каково назначение тормозных механизмов?

4. Какие типы тормозных приводов вы знаете?

5. Что представляют собой антиблокировочные системы? Каковы их основные элементы?

6. Какие эксплуатационные свойства автомобиля зависят от тормоз​ных систем и их технического состояния?

                              Приложение В2
Типовые задачи по разделам 4 семестра (модуль «Эксплуатационные свойства автомобиля»):
Раздел 4/1, 4/2 и 4/3:

Задача 1 Определить величины радиальных реакций между колёсами автомобиля и дорогой в статическом состоянии и движении, а также коэффициенты изменения реакций. Вес автомобиля 50 кН, расстояние от центра масс до оси передних колёс 2,4 м, до оси задних колёс 1,6 м. Высота центра тяжести 0,8 м. Дорога горизонтальная, коэффициент сцепления 0,7.
Решение задачи:

1. База автомобиля составляет: L = a + b = 2,4 + 1,6 = 4,0 м.

2. Радиальные реакции (вес) приходящийся на переднюю и заднюю оси в статическом положении:
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3. Радиальные реакции, приходящиеся на переднюю и заднюю оси автомобиля в движении:
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4. Коэффициент изменения реакций:
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Задача 2 Рассчитать полный вес грузового автомобиля грузоподъёмностью 80 кН, имеющего трёхместную кабину. Коэффициент снаряженного веса 0,75; вес человека 750 Н; вес багажа на одного человека 50 Н

Решение задачи:

1. Снаряженный вес автомобиля: 
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2. Полный вес автомобиля: 
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Задача 3 Определить число оборотов, которое сделает коленчатый вал грузового автомобиля на участке дороги длиной 1 км на первой и четвёртой передачах с передаточными числами 4,1 и 1,47. Передаточное число главной передачи 6,32. Марка шин 260-508R. Коэффициент деформации шин 0,93.
Решение задачи:

1. Определяем радиус качения колеса 
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2. Определим длину окружности колеса 
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3. Число оборотов, которое делает колесо на участке дороги длиной 1 км
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4. Передаточное число трансмиссии на первой передаче
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5. Передаточное число трансмиссии на четвёртой передаче
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6. Число оборотов коленчатого вала на первой передаче
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7. Число оборотов коленчатого вала на четвёртой передаче
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Задача 4 Определить касательную силу и мощность, подводимую к ведущим колёсам автомобиля двигающегося по горизонтальной дороге на прямой передаче. Максимальный крутящий момент на коленчатом валу двигателя 450 Н∙м при частоте вращения 1400 об/мин. Передаточное число главной передачи 6,45; КПД трансмиссии 0,85; диаметр обода колеса 0,508 м; ширина профиля колеса 0,26 м.
Решение задачи:

1. Максимальный крутящий момент, подводимый к ведущим колёсам
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2. Радиус качения колеса
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3. Касательная сила тяги, развиваемая на колёсах 
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4. Частота вращения колёс при максимальном крутящем моменте
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5. Длина окружности колеса 
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6. Скорость движения автомобиля
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7. Мощность подводимая к ведущим колёсам
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По данным разделам (4/1, 4/2 и 4/3) типовые задачи для проведения практических занятий и выдачи домашних заданий указаны в учебном пособии: «Проскурин А.И. Теория автомобилей. Примеры и задачи: Учебное пособие / А.И. Проскурин. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 200 с.» ISBN5-222-09326-3
Номера задач с 1.30 – 1.119 (стр. 31-44)
Раздел 4/4
Задача 1 Определить путевой расход топлива легкового автомобиля весом 17,9 кН, с коэффициентом обтекаемости 0,6 Н∙с2/м2, движущегося со скоростью 10 м/c по дороге с асфальтированным покрытием, характеризующейся коэффициентом дорожного сопротивления 0,081. Величина удельного эффективного расхода топлива 350 г/кВт∙ч, а его плотность 0,78 кг/л. Величина КПД трансмиссии 0,9.
Решение задачи:

1. Мощность подводимая к ведущим колёсам
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2.
Путевой расход топлива
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По данному разделу (4/4) типовые задачи для проведения практических занятий и выдачи домашних заданий указаны в учебном пособии: «Проскурин А.И. Теория автомобилей. Примеры и задачи: Учебное пособие / А.И. Проскурин. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 200 с.» ISBN5-222-09326-3
Номера задач с 2.2 – 2.42 (стр. 48-59)

Раздел 4/5 
Задача 1 Определить путь, время торможения и замедление легкового автомобиля, движущегося со скоростью 20 м/c c отсоединённым двигателем до полной остановки. Дорога горизонтальная сухая с бетонным покрытием, имеющая коэффициент сцепления 0,6. Коэффициент снижения эффективности торможения 1,2. Время: реакции водителя 0,8 с, до начала срабатывания тормозной системы 0,2 с. Коэффициент учёта вращающихся масс 1,05.
Решение задачи:

1. Тормозной путь до полной остановки автомобиля:
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2. Время остановки:
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3. Замедление автомобиля: 
[image: image187.wmf]2
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Задача 2 Полностью груженый автомобиль весом 57,7 кН движется по дороге с уклоном 50, имеющей коэффициент сцепления колёс с дорогой 0,7. Определить максимальную тормозную силу по условиям сцепления колёс с дорогой.

Решение задачи:

1. Максимальная тормозная сила: 
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Задача 3 Определить возможно ли торможение двигателем автомобиля массой 7400 кг, движущегося на второй передаче по горизонтальной сухой грунтовой дороге, имеющей коэффициент сцепления колёс с дорогой 0,6, если момент на коленчатом валу двигателя составляет 250 Н∙м. Технические данные автомобиля: передаточное число трансмиссии на второй передаче КПП 21,05; радиус колеса 0,47 м; момент инерции двигателя 0,28 м∙с2∙м; КПД трансмиссии 0,9.
1. Условие возможности торможения двигателем:
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2. Коэффициент учёта вращающихся масс
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3. Определяем замедление автомобиля
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Таким образом 5,5 < 24,6 т.е. торможение двигателем возможно.
По данному разделу (4/5) типовые задачи для проведения практических занятий и выдачи домашних заданий указаны в учебном пособии: «Проскурин А.И. Теория автомобилей. Примеры и задачи: Учебное пособие / А.И. Проскурин. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 200 с.» ISBN5-222-09326-3
Номера задач с 5.5 – 5.43 (стр. 100-106)

Вопросы для опроса по разделам 4 семестра (модуль «Эксплуатационные свойства автомобиля»):

Раздел №1

3. Какие свойства автомобиля называются эксплуатационными и что они определяют?

4. Перечислите эксплуатационные свойства, связанные с движением автомобиля, приведите их определения.

5. Назовите эксплуатационные свойства, не связанные с движением автомобиля, и приведите их определения.

6. Какое влияние на эксплуатационные свойства автомобиля оказы​вают его системы и механизмы и их техническое состояние?

7. В каких условиях эксплуатации наиболее полно проявляются экс​плуатационные свойства автомобиля?

Раздел №2

5. Какие виды характеристик различают у двигателя автомобиля и что они определяют?

6. Какие скоростные характеристики может иметь двигатель и в чем состоит их различие?

7. Какие основные точки имеет внешняя скоростная характеристика двигателя?

8. Какими способами можно определить внешнюю скоростную харак​теристику двигателя?

7. Почему в бензиновых двигателях грузовых автомобилей устанавли​вают ограничитель угловой скорости коленчатого вала?

8. Почему мощность и крутящий момент двигателя, установленного на автомобиле, на 10...20% меньше, чем указываемые в технических характеристиках, инструкциях, каталогах, проспектах и т.п.?

Раздел №3

1. Что выражает и позволяет определять уравнение движения автомо​биля?

2. Каковы задачи, решаемые с помощью графика силового баланса?

3.   Каковы особенности силового баланса при различной нагрузке на автомобиль?

4. Какие динамические факторы автомобиля вы знаете?

5. Каковы задачи, решаемые с помощью графика динамической ха​рактеристики?

6. Что представляет собой динамический паспорт автомобиля и в чем состоит его преимущество перед обычной динамической характери​стикой?

7. Каковы задачи, решаемые с помощью графика мощностного ба​ланса?

8. Каким образом может быть израсходован запас мощности при рав​номерном движении автомобиля?

9. Какими показателями оценивают разгон автомобиля?

10. В каких случаях применяется динамическое преодоление подъемов автомобилем?

11. Что представляет собой движение автомобиля накатом и когда оно целесообразно?

12. Силы действуют на автомобиль при движении?

13. Какая сила является основной движущей силой автомобиля, вслед​ствие чего и где она возникает?

14. Чем вызваны потери мощности в трансмиссии и каким коэффици​ентом они учитываются?

15. Какие силы и моменты действуют на колеса автомобиля при дви​жении?

16. Каковы режимы качения колес автомобиля?

17. Что представляет собой тяговая сила?

18. Как влияет коэффициент сцепления на безопасность движения ав​томобиля?

19. Какие силы относятся к силам сопротивления движению автомоби​ля и каковы причины их возникновения?

Раздел №4

1. Какими измерителями оценивается топливная экономичность ав​томобиля?

2. Что представляет собой топливно-экономическая характеристика?

3. Как влияют различные факторы на расход топлива?

4. Рассмотрите уравнение расхода топлива и выполните его анализ.

Раздел №5

1. Перечислите измерители тормозных свойств. Какой характер носят их зависимости от скорости?

2. Каковы основные режимы и способы торможения автомобиля?

3. Что представляют собой тормозной и остановочный пути и в чем состоит различие между ними?

Раздел №6

1. Какие параметры характеризуют поворот автомобиля?

2. Какие силы действуют на автомобиль при повороте?

3. Почему возникают колебания управляемых колес вокруг шквор​ней?

4. Как обеспечивают стабилизацию управляемых колес?

5. Как осуществляют установку управляемых колес?

6. Что представляет собой увод колес автомобиля, к чему он приво​дит?

Раздел №7

1. Что означает понятие поворачиваемости автомобиля и какими по​казателями она характеризуется?

2. Какие виды поворачиваемости могут иметь автомобили?

3. При каком виде поворачиваемости и почему автомобиль более без​опасен?

4. Какими способами достигается недостаточная поворачиваемость у легковых и грузовых автомобилей?

5. Что такое критическая скорость автомобиля по уводу колес и какие автомобили могут ее иметь?

Раздел №8

1. Что означает понятие маневренности автомобиля и какими показа​телями она оценивается?

2. Что характеризует маневренность автомобиля и что от нее зависит?

3. Какие конструктивные факторы автомобиля влияют на его манев​ренность?

4. Какой автомобиль маневреннее: одиночный автомобиль, прицеп​ной или седельный автопоезд? Объясните почему.

5. Чем вызвано ухудшение проходимости автомобилей и автопоездов при снижении их маневренности?

Раздел №9

1. Что является признаком нарушения устойчивости автомобиля?

2. Потеря какого вида устойчивости автомобиля при эксплуатации наиболее вероятна и опасна?

3. Какими показателями оценивается поперечная устойчивость авто​мобиля?

4. Что характеризуют критические скорости автомобиля по заносу и опрокидыванию?

5. Что характеризуют критические углы косогора по боковому сколь​жению и опрокидыванию?

6. Что определяет коэффициент поперечной устойчивости автомоби​ля?

7. Что такое вираж и для чего его создают на поворотах дорог?

8. Занос каких колес (передних управляемых или задних ведущих) наиболее вероятен и опасен? Объясните почему.

9. Что может произойти с автомобилем при нарушении продольной устойчивости и каким показателем она оценивается?

Раздел №10

1. Как влияет проходимость на среднюю скорость движения, произво​дительность и топливную экономичность автомобиля?

2. Какими измерителями оценивают проходимость автомобиля?

3. Какие габаритные параметры характеризуют проходимость авто​мобиля по неровностям дороги?

4. Какие габаритные параметры проходимости характеризуют манев​ренность автомобиля?

5. С помощью каких тяговых и опорно-сцепных параметров оценива​ют проходимость автомобиля на мягких и твердых скользких дорогах, а также на подъемах?

6.  Дайте определение комплексного фактора проходимости. Что он характеризует и учитывает?
Раздел №11

1. Какое влияние оказывает плавность хода автомобиля на водителя, пассажиров и перевозимые грузы?

2. С помощью каких измерителей оценивают плавность хода автомо​билей?

3. Какие массы называются подрессоренными и неподрессоренными? Перечислите части автомобиля, относящиеся к этим массам.

4. Какие колебания возникают у автомобиля во время движения по неровностям дороги?

5. Что представляют собой вибрации автомобиля и каковы причины их возникновения при движении?

6. Перечислите основные элементы колебательной системы автомо​биля.

7. Дайте определение приведенной жесткости подвески автомобиля.

8. Что означает термин «парциальная частота колебаний»?
Раздел №12
1. Что означает экологичность автомобиля?

2. Какими веществами автомобили загрязняют окружающую среду?

3. Какие двигатели (бензиновые, дизели или работающие на газооб​разном топливе) более экологичные по токсичности отработавших газов и уровню шума?

4. Какими способами можно уменьшить токсичность отработавших газов автомобиля?

5. С какой целью и где на автомобилях устанавливают каталитические нейтрализаторы?

6. Каковы способы понижения уровня шума, создаваемого автомоби​лями?

                                                                                                               Приложение В3
Вопросы для зачёта (3 семестр) и экзамена (4 семестр)
4. Вопросы для зачёта:
1.
Назначение и классификация подвижного состава

2.
Безопасность подвижного состава

3.
Маркировка автомобилей (легковых, грузовых и автобусов) по классам и видам. 

4.
Классификация подвижного состава по категориям и классам в соответствии с техническим регламентом. 

5.
Общее устройство автомобилей, назначение основных составных частей и механизмов.

6.
Основные параметры двигателя.

7.
Рабочий процесс бензинового (карбюраторного) двигателя.

8.
Рабочий процесс дизельного двигателя.

9.
Внешняя скоростная характеристика двигателя.

10.
Конструкция и назначение основных систем и механизмов двигателя.

11.
Кривошипно-шатунный механизм, назначение, конструкция и работа.

12.
Газораспределительный механизм, назначение, виды, конструкция и работа.

13.
Система смазки, назначение, конструкция и работа.

14.
Система охлаждения, назначение, виды, конструкция и работа.

15.
Система питания бензинового (карбюраторного) двигателя, назначение, конструкция и работа.

16.
Система питания дизельного двигателя, назначение, конструкция и работа.

17.
Система питания бензинового двигателя, назначение, конструкция и работа.

18.
Система питания газового двигателя, назначение, конструкция и работа.

19.
Система электрооборудования автомобиля, состав, назначение основных элементов.

20.
Система зажигания двигателя, назначение, виды, конструкция и работа.

21.
Трансмиссия, назначение, конструкция и работа.

22.
Сцепление двигателя, назначение, конструкция и работа.

23.
Коробка перемены передач, виды, назначение, конструкция и работа.

24.
Механическая коробка перемены передач, виды, назначение, конструкция и работа.

25.
Гидромеханическая (автоматическая) коробка перемены передач, назначение, конструкция и работа.

26.
Бесступенчатые коробки передач (вариаторы), назначение, конструкция и работа.

27.
Карданная передача, назначение, конструкция и работа.

28.
Раздаточная коробка, назначение, конструкция и работа.

29.
Карданные шарниры неравных и равных угловых скоростей, назначение, конструкция и работа.

30.
Главная передача, виды, назначение, конструкция и работа.

31.
Дифференциал, назначение, конструкция и работа.

32.
Полуоси, назначение, конструкция и работа

33.
Мосты автомобилей, виды, назначение, конструкция и работа.

34.
Несущие системы автомобилей, виды, назначение, конструкция и работа.

35.
Подвеска автомобилей, виды, назначение, конструкция и работа.

36.
Автомобильные колёса, назначение, составные части колеса, классификация автомобильных шин, конструкция и маркировка.

37.
Кузова автомобилей, виды, назначение и конструкция.

38.
Рулевое управление, виды, назначение, конструкция и работа.

39.
Усилители рулевого управления, виды, конструкция и работа гидроусилителя.

40.
Тормозная система, виды, назначение, конструкция и работа пневматической системы.

41.
Тормозная система, виды, назначение, конструкция и работа гидравлической системы.

42.
Тормозная система, виды, назначение, конструкция и работа пневмогидравлической системы.

43.
Антиблокировочная система тормозов, конструкция и работа.

5. Вопросы для экзамена:
1. Эксплуатационные свойства автомобиля и их назначение.

2.  Связь эксплуатационных свойств с системами и механизмами автомобиля.

3. Условия эксплуатации автомобилей и их характеристика.

4. Скоростные, нагрузочные и регулировочные характеристики двигателя автомобиля.

5. Показатели тягово-скоростных свойств и силы действующие на автомобиль.

6. Мощность и момент подводимые к ведущим колёсам, потери мощности в трансмиссии и её КПД.

7. Радиусы колёс, скорость и ускорение автомобиля.

8. Реакции дороги, действующие при движении на колёса автомобиля.

9. Тяговая сила и тяговая характеристика автомобиля с одной и дополнительной КПП.

10. Сила и коэффициент сцепления колёс автомобиля с дорогой.

11. Силы сопротивления движению и мощности, затрачиваемые на их преодоление.

12. Уравнение движения автомобиля.

13. Силовой баланс автомобиля.

14. Динамические факторы автомобиля.

15. Динамическая характеристика автомобиля и его паспорт.

16. Мощностной баланс автомобиля и степень использования мощности.

17. Разгон автомобиля, ускорение, время и путь разгона.

18. Динамические нормальные реакции на колёсах автомобиля.

19. Динамическое преодоление подъёмов.

20. Движение накатом.

21. Топливная экономичность, её измерители и уравнение расхода топлива.

22. Топливно-экономическая характеристика и порядок её построения.

23. Тормозные свойства, их измерители и уравнение движения автомобиля при торможении.

24. Экстренное торможение, время торможения, тормозной путь и коэффициент эффективности торможения автомобиля.

25. Служебное торможение, его виды и характеристики, тормозной и остановочный путь.

26. Распределение тормозных сил по колёсам автомобиля.

27. Управляемость, поворот автомобиля и силы действующие при этом.

28. Увод колёс, колебания и стабилизация управляемых колёс автомобиля их установка.

29. Поворачиваемость автомобиля и её виды, критическая скорость по уводу, коэффициент поворачиваемости.

30. Показатели маневренности и конструкция автомобиля.

31. Показатели поперечной устойчивости при прямолинейном движении автомобиля

32. Поперечная устойчивость на вираже и занос автомобиля.

33. Продольная устойчивость автомобиля.

34. Проходимость и габариты автомобиля.

35. Тяговые и опорно-сцепные параметры проходимости, комплексный фактор проходимости.

36. Плавность хода и колебания автомобиля, измерители плавности хода.

37. Колебательная система и приведённая жёсткость подвески автомобиля.

38. Свободные колебания автомобиля, в том числе с учётом неподрессоренных масс и затухания раздельно.

39.       Свободные колебания автомобиля с учётом неподрессоренных масс и затухания при совместном действии.

40. Экологичность автомобиля и меры по снижению токсичности современных двигателей.

Блок B
Б.0 Варианты заданий на выполнение РГЗ, РПР приведены:
ссылка на источники, указанные в списках основной и дополнительной литературы в рабочей программе

Задачи 21-41

Организационно-методическое обеспечение контроля учебных достижений

Критерии оценки

План СРС 
Технологическая карта БРС

Оценка знаний студентов производится по следующим критериям:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и вопросами, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно  правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических задач;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи или не справляется с ними самостоятельно.
Бально-рейтинговая оценка по дисциплине «Сопротивление материалов»

	Модуль
	Текущий контроль (семинарские, практические занятия)
	Промежуточный (рубежный контроль): коллоквиумы, контрольные работы, тестирование
	Бонусы (участие в конференциях, олимпиадах и др. видах НИРС)
	Дополнительно в зачетную неделю (возможность отработки)
	Итоговый (зачет или экзамен)

	Основные деформации тела
	5
	5
	25
	6
	16

	Сложные деформации
	8
	9
	
	7
	24

	Статически неопределимые системы
	12
	16
	
	7
	35

	
	25
	30
	25
	20
	Зачет- 80

Экзамен

-100


3

_1267337712.unknown

_1536996123.unknown

_1537003937.unknown

_1537010587.unknown

_1548840262.unknown

_1559117125.unknown

_1559117291.unknown

_1559129395.unknown

_1559118047.unknown

_1559117222.unknown

_1548840276.unknown

_1537012451.unknown

_1537018407.unknown

_1548839371.unknown

_1537013321.unknown

_1537017404.unknown

_1537010743.unknown

_1537010317.unknown

_1537010515.unknown

_1537010195.unknown

_1537002684.unknown

_1537003286.unknown

_1537003713.unknown

_1537003245.unknown

_1537002179.unknown

_1537002453.unknown

_1536996446.unknown

_1267343616.unknown

_1536994822.unknown

_1536995413.unknown

_1536995781.unknown

_1536995080.unknown

_1536994587.unknown

_1536994673.unknown

_1267343777.unknown

_1267343141.unknown

_1267343437.unknown

_1267343540.unknown

_1267343214.unknown

_1267342940.unknown

_1267343052.unknown

_1267337955.unknown

_1266928040.unknown

_1266928850.unknown

_1267021858.unknown

_1267331958.unknown

_1267337259.unknown

_1267337324.unknown

_1267337594.unknown

_1267332683.unknown

_1267333744.unknown

_1267333852.unknown

_1267333057.unknown

_1267332170.unknown

_1267331690.unknown

_1267331925.unknown

_1267331375.unknown

_1266928929.unknown

_1266929395.unknown

_1266928896.unknown

_1266928251.unknown

_1266928784.unknown

_1266928788.unknown

_1266928281.unknown

_1266928123.unknown

_1266928220.unknown

_1266928041.unknown

_1266859124.unknown

_1266922629.unknown

_1266927951.unknown

_1266927980.unknown

_1266927751.unknown

_1266927873.unknown

_1266922236.unknown

_1266922530.unknown

_1266922581.unknown

_1266922421.unknown

_1266922046.unknown

_1266922209.unknown

_1266921816.unknown

_1255960513.unknown

_1257096631.unknown

_1262246325.unknown

_1266858978.unknown

_1266859089.unknown

_1262246476.unknown

_1266858919.unknown

_1262246490.unknown

_1262246456.unknown

_1262246311.unknown

_1262246319.unknown

_1257096793.unknown

_1262246302.unknown

_1257096880.unknown

_1257096700.unknown

_1255979874.unknown

_1255981155.unknown

_1255982044.unknown

_1255982243.unknown

_1255982287.unknown

_1256105442.unknown

_1255982230.unknown

_1255981196.unknown

_1255981265.unknown

_1255981179.unknown

_1255979993.unknown

_1255980009.unknown

_1255979987.unknown

_1255961507.unknown

_1255961521.unknown

_1255961468.unknown

_1255961506.unknown

_1227546753.unknown

_1255938777.unknown

_1255960483.unknown

_1255960499.unknown

_1255960427.unknown

_1227547364.unknown

_1255938751.unknown

_1255938760.unknown

_1227547588.unknown

_1227547654.unknown

_1255938660.unknown

_1227547640.unknown

_1227547500.unknown

_1227547213.unknown

_1227547319.unknown

_1227546783.unknown

_1227545045.unknown

_1227546601.unknown

_1227546684.unknown

_1227545899.unknown

_1227544983.unknown

_1227545005.unknown

_1227544900.unknown

